

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

**МОКРОУСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ**

**ДУМА МОКРОУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**РЕШЕНИЕ**

От 22 июня 2023 года № 38

с. Мокроусово

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования

Мокроусовского муниципального округа

Курганской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 23 июня 2014 года №171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Курганской области от 25 декабря 2014 года №108 «О закреплении за сельскими поселениями Курганской области вопросов местного значения городских поселений», Сводом правил СП 42.13330.2016 г. «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений», Региональными нормативами градостроительного проектирования Курганской области, Уставом Мокроусовского муниципального округа Курганской области,

Дума Мокроусовского муниципального округа РЕШИЛА:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Мокроусовского муниципального округа Курганской области согласно приложению к настоящему решению.

2. Решение Думы Мокроусовского муниципального округа от 24 ноября 2022 года №119 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Мокроусовского муниципального округа Курганской области», отменить.

3. Настоящее решение обнародовать на информационных стендах, расположенных в здании Администрации  Мокроусовского муниципального округа по адресу: Курганская область, Мокроусовский округ, с. Мокроусово, ул. Советская, д.31, и всех населенных пунктах  Мокроусовского муниципального округа, разместить на официальном сайте Администрации Мокроусовского муниципального округа.

Председатель Думы Мокроусовского

муниципального округа В.И. Кизеров

Глава Мокроусовского

муниципального округа В.В. Демешкин

Приложение

к решению Думы Мокроусовского

муниципального округа

от 2023 года №

«Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Мокроусовского муниципального округа Курганской области»

**МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ   
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МОКРОУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Местные нормативы градостроительного проектирования Мокроусовского муниципального округа Курганской области**

**Раздел I.** **Основная часть**

**Глава1. Общие положения**

§ 1. Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного проектирования Мокроусовского муниципального округа Курганской области

Местные нормативы градостроительного проектирования Мокроусовского муниципального округа Курганской области (далее – НГП Мокроусовского муниципального округа Курганской области) направлены на установление обязательных требований для всех субъектов градостроительных отношений при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в Курганской области, планировке и застройке территории муниципальных образований Курганской области.

НГП Мокроусовского муниципального округа Курганской области входят в систему нормативных правовых актов, регламентирующих градостроительную деятельность на территории Мокроусовского муниципального округа Курганской области.

НГП Мокроусовского муниципального округа Курганской области направлены на конкретизацию и развитие норм действующего регионального законодательства в сфере градостроительной деятельности, повышение благоприятных условий жизни населения Курганской области, устойчивое развитие территорий Мокроусовского муниципального округа Курганской области с учетом социально-экономических, территориальных и иных особенностей муниципальных образований и населенных пунктов Мокроусовского муниципального округа Курганской области.

НГП Курганской области устанавливают:

- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения, относящимися к областям, указанным в части 3 статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами регионального значения населения Мокроусовского муниципального округа Курганской области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Мокроусовского муниципального округа Курганской области;

- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частями 3 и 4 статьи 292 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения муниципальных образований Курганской области и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Мокроусовского муниципального округа Курганской области;

- расчетные показатели, не указанные в частях 1, 3 и 4 статьи 292 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предусмотренные Правительством Российской Федерации.

НГП Мокроусовского муниципального округа Курганской области разработаны:

- в соответствии с законодательством Российской Федерации и Курганской области, нормативными правовыми и нормативными техническими документами, техническими регламентами, в целях реализации полномочий органов государственной власти Мокроусовского муниципального округа Курганской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Мокроусовского муниципального округа Курганской области в сфере градостроительной деятельности;

- с учетом административно-территориального устройства Мокроусовского муниципального округа Курганской области, социально-демографического состава и плотности населения муниципальных образований Мокроусовского муниципального округа Курганской области, природно-климатических и иных особенностей Мокроусовского муниципального округа Курганской области, стратегии и прогноза социально-экономического развития Мокроусовского муниципального округа Курганской области, предложений органов местного самоуправления муниципальных образований Мокроусовского муниципального округа Курганской области и заинтересованных лиц, а также с учетом утвержденных документов территориального планирования Мокроусовского муниципального округа Курганской области, утвержденных документов территориального планирования муниципальных образований Мокроусовского муниципального округа Курганской области, градостроительного зонирования муниципальных образований Мокроусовского муниципального округа Курганской области и утвержденной документации по планировке территории.

§ 2. Области нормирования в НГП Мокроусовского муниципального округа Курганской области

Области нормирования, для которых нормативами градостроительного проектирования установлены расчетные показатели, включают в себя:

1) области нормирования объектов местного значения городских и муниципальных округов:

- образование;

- культура;

- физическая культура и массовый спорт;

- автомобильные дороги местного значения;

- организация улично-дорожной сети (в том числе организация сети велосипедных дорожек) дорожный сервис и транспортное обслуживание;

- обеспечение населения объектами парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей;

- электро-, газо-, теплоснабжение, водоснабжение населения, водоотведение;

- обработка, утилизация, обезвреживание, размещение ТКО;

- объекты озеленения территории и благоустройства;

- жилищное строительство;

- иные области в связи с решением вопросов местного значения.

§ 3. Сведения о дифференциации территории для целей применения расчетных показателей

В качестве факторов дифференциации проектируемой территории Мокроусовского муниципального округа Курганской области для установления значений расчетных показателей в НГП Мокроусовского муниципального округа Курганской области определены:

- численность населения;

- статус муниципального образования: городской округ, муниципальный округ;

- вид (категория) населенного пункта: городской населенный пункт, сельский населенный пункт.

**Глава2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Курганской области**

Таблица 1. Объекты местного значения городских и муниципальных округов в области образования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименова ние вида объекта** | **Тип расчетного показателя** | **Наименование расчетного показателя, единица измерения** | **Предельные значения расчетного показателя** | | | |
| **городские округа** | **значе ния** | **муниципальные округа** | **значе ния** |
| **Дошкольное образование** | | | | | | |
| Дошкольные образовател ьные организации | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченност и | Число мест в расчете на 1000 человек [1] | Город Курган | 63 | Альменевский | 28 |
| Город Шадринск | 52 | Белозерский | 46 |
| Варгашинский | 52 |
| Далматовский | 44 |
| Звериноголовский | 46 |
| Каргапольский | 48 |
| Катайский | 52 |
| Кетовский | 43 |
| Куртамышский | 56 |
| Лебяжьевский | 53 |
| Макушинский | 55 |
| Мишкинский | 51 |
| Мокроусовский | 37 |
| Петуховский | 59 |
| Половинский | 43 |
| Притобольный | 36 |
| Сафакулевский | 43 |
| Целинный | 41 |
| Частоозерский | 45 |
| Шадринский | 38 |
| Шатровский | 35 |
| Шумихинский | 56 |
| Щучанский | 50 |
| Юргамышский | 47 |
| Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей- инвалидов, в общем числе дошкольных образовательных организаций, % | 20 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетная на 1 место площадь земельного участка дошкольной образовательной организации в зависимости от ее вместимости, кв. м [2] | до 100 мест | | | 44 |
| от 100 мест | | | 38 |
| в комплексе дошкольных образовательных организаций от 500 мест | | | 34 |
| Расчетная площадь групповой площадки для детей ясельного возраста (на 1 место), кв. м | 7 | | | |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальн ой доступности | Пешеходная доступность, м | 500 [3] | | В городских населенных пунктах | 500 [3] |
| В сельских населенных пунктах | 1000 |
| Транспортная доступность, км [4] | - | | 15 | |
| **Примечания:**   1. В городской местности проектируется не менее одной дошкольной образовательной организации на 174 воспитанника, в сельской местности – не менее одной дошкольной образовательной организации на 62 воспитанника согласно пункту 1.2.1 приложения к письму Миноборонауки России № АК-950/02. 2. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 20% – в условиях реконструкции объекта и в стесненных условиях; на 15% – при размещении на рельефе с уклоном более 20%. 3. В условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности радиус доступности может быть увеличен до 800 м. 4. Пешеходный подход обучающихся от жилых зданий к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. Для сельских районов допускается увеличение радиуса пешеходной доступности до остановки до 1 км (согласно пункту 2.1.2 СП 2.4.3648-20). | | | | | | |
| **Общее образование** | | | | | | |
| Общеобразовательные организации | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности и | Число мест в расчете на 1000 человек [5] | Город Курган | 131 | Альменевский | 126 |
| Город Шадринск | 127 | Белозерский | 148 |
| Варгашинский | 147 |
| Далматовский | 127 |
| Звериноголовский | 154 |
| Каргапольский | 143 |
| Катайский | 145 |
| Кетовский | 133 |
| Куртамышский | 145 |
| Лебяжьевский | 136 |
| Макушинский | 152 |
| Мишкинский | 136 |
| Мокроусовский | 151 |
| Петуховский | 158 |
| Половинский | 156 |
| Притобольный | 145 |
| Сафакулевский | 119 |
| Целинный | 145 |
| Частоозерский | 159 |
| Шадринский | 130 |
| Шатровский | 141 |
| Шумихинский | 154 |
| Щучанский | 137 |
| Юргамышский | 154 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименова ние вида объекта** | **Тип расчетного показателя** | | **Наименование расчетного показателя, единица измерения** | | **Предельные значения расчетного показателя** | | | |
| **городские округа** | **значе ния** | **муниципальные округа** | **значе ния** |
|  |  | | Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей- инвалидов, в общем числе общеобразовательных организаций, % | | 25 | | | |
| Расчетная площадь  земельного участка общеобразовательной организации в зависимости от ее вместимости (на 1 место), кв. м [6] | | от 30 до 170 | | | 80 |
| от 170 до 340 | | | 55 |
| от 340 до 510 | | | 40 |
| от 510 до 660 | | | 35 |
| от 660 до 1000 | | | 28 |
| от 1000 до 1500 | | | 24 |
| свыше 1500 | | | 22 |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | | Пешеходная доступность, м | | 500 [3] | | в городских населенных пунктах | 500 [3] |
| в сельских населенных пунктах | 1000 |
| Транспортная доступность, км [7] | | - | | 15 | |
| **Примечания:**   1. В городской местности проектируется не менее одной дневной общеобразовательной школы на 892 человека, в сельской местности – не менее одной дневной общеобразовательной школы на 201 человека согласно пункту 1.2.1 приложения к письму Миноборонауки России № АК-950/02. 2. Показатели площади земельных участков общеобразовательной организации приведены для общеобразовательных организаций со следующими характеристиками: полная школа, 25 человек в классе, без спортивного ядра, без бассейна. Для устройства плавательного бассейна площадь участка следует увеличить на 0,2 га для устройства спортивного ядра с футбольным полем и беговой дорожкой   – не менее 0,7 га.  7. Пешеходный подход обучающихся от жилых зданий к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. Для сельских районов допускается увеличение радиуса пешеходной доступности до остановки до 1 км (согласно пункту 2.1.2 СП 2.4.3648-20). | | | | | | | | |
| **Дополнительное образование** | | | | | | | | |
| Организация дополнительного образования | | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Число мест в расчете на 1000 человек [8] | Город Курган | | 137 | Альменевский | 128 |
| Город Шадринск | | 133 | Белозерский | 153 |
| Варгашинский | 151 |
| Далматовский | 130 |
| Звериноголовский | 160 |
| Каргапольский | 145 |
| Катайский | 146 |
| Кетовский | 135 |
| Куртамышский | 149 |
| Лебяжьевский | 141 |
| Макушинский | 155 |
| Мишкинский | 141 |
| Мокроусовский | 154 |
| Петуховский | 161 |
| Половинский | 160 |
| Притобольный | 148 |
| Сафакулевский | 122 |
| Целинный | 149 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| Частоозерский | | 163 |
| Шадринский | | 132 |
| Шатровский | | 141 |
| Шумихинский | | 156 |
| Щучанский | | 139 |
| Юргамышский | | 158 |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальн ой доступности | | Транспортная доступность, мин. | | 30 | | | | |
| **Примечания:**  8. В городских населенных пунктах рекомендуется размещать 60% мест на базе общеобразовательных организаций, 40% мест на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций). В сельских населенных пунктах рекомендуется размещать 87% мест на базе общеобразовательных организаций, 13% мест на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций). | | | | | | | | | | |
| **Оздоровление и отдых детей** | | | | | | | | | | |
| Детские учреждения оздоровлен ия и отдыха | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченност и | | Количество объектов на муниципальный округ, городской округ, ед. | | По заданию на проектирование | | | | | |
| Расчетная площадь  земельного участка оздоровительного лагеря, кв. метров на 1 место | | детский лагерь | | | | 150-  200 | |
| санаторный детский лагерь | | | | 200 | |
| лагерь для старшеклассников | | | | 175-  200 | |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальн ой доступности | | Не нормируется | | | | | | | |

Таблица 2. Объекты местного значения городских и муниципальных округов в области культуры

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименован ие вида объекта** | **Тип расчетного показателя** | | **Наименование расчетного показателя, единица измерения** | | **Предельные значения расчетного показателя** | |
| **территория** | **значения** |
| Общедоступная библиотека | Расчетный показатель  минимально допустимого уровня обеспеченности | | Количество ед. [1] | объектов, | городской округ | 1 на 20 тыс. чел. |
| муниципальный округ | 1 |
| Расчетный максимально уровня доступности | показатель допустимого территориальной | Транспортная доступность, мин. | | городской округ | 40 |
| муниципальный округ | 60 |
| Детская библиотека | Расчетный показатель  минимально допустимого уровня обеспеченности | | Количество ед. | объектов, | городской округ | 1 на 10 тыс. детей |
| муниципальный округ | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименован ие вида объекта** | | **Тип расчетного показателя** | | **Наименование расчетного показателя, единица измерения** | | **Предельные значения расчетного показателя** | |
|  | | Расчетный  максимально уровня доступности | показатель  допустимого территориальной | Транспортная  доступность, мин. | | городской округ | 40 |
| муниципальный округ | 60 |
| Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | | Расчетный показатель  минимально допустимого уровня обеспеченности | | Количество ед. | объектов, | городской округ | 2 |
| муниципальный округ | 1 |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | | Транспортная доступность, мин. | | городской округ | 40 |
| муниципальный округ | 60 |
| Музей тематический | | Расчетный показатель  минимально допустимого уровня обеспеченности | | Количество ед. | объектов, | городской округ | 1 |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | | Транспортная доступность, мин. | | городской округ | 40 |
| Музей краеведческий | | Расчетный показатель  минимально допустимого уровня обеспеченности | | Количество ед. | объектов, | городской округ | 1 |
| муниципальный округ | 1 |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | | Транспортная доступность, мин. | | городской округ | 40 |
| муниципальный округ | 60 |
| Театр видам искусств | по | Расчетный показатель  минимально допустимого уровня обеспеченности | | Количество ед. [4] | объектов, | городской округ город Курган | 1 |
| остальные муниципальные образования | не нормируется |
| Транспортная доступность, мин. | | городской округ город Курган | 40 |
| остальные муниципальные образования | не нормируется |
| Дом культуры | | Расчетный показатель  минимально допустимого уровня обеспеченности | | Количество ед. [2] | объектов, | городской округ Город Курган | 1 на 100 тыс. чел. |
| городской округ город Шадринск | 1 на 20 тыс. чел. |
| муниципальные округа | 1 |
| Расчетный максимально уровня доступности | показатель допустимого территориальной | Транспортная доступность, мин. | | городской округ | 40 |
| муниципальный округ | 60 |
| Кинозал | | Расчетный показатель  минимально допустимого уровня обеспеченности | | Количество ед. [3, 4] | объектов, | городской округ | 1 на 20 тыс. чел. |
| муниципальный округ | 1 в городском населенном пункте, 1 в сельском населенном пункте численностью более 3000 чел. |
| Расчетный максимально уровня доступности | показатель допустимого территориальной | Транспортная доступность, мин. | | городской округ | не нормируется |
| муниципальный округ |

**Примечание:** 1.В сельских населенных пунктах городских и муниципальных округов рекомендуется создавать филиалы центральной библиотеки или ее структурные подразделения, осуществляющие функции выдачи документов библиотечного фонда и популяризацию книги и чтения. Для сельских населенных пунктов, входящих в состав городского или муниципального округа, к расчету принимается 1 библиотека (филиал) на 1 тыс. чел.

2.В сельских населенных пунктах городских и муниципальных округов рекомендуется создавать подразделения клубной системы округа в расчете не менее 1 сельского клуба на 5 тыс. чел.

3.Для населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные кинозалы, органы местного самоуправления организуют кинопоказ на базе передвижных многофункциональных культурных центров.

4. В соответствии с пунктом 8.1.5 СП 59.13330.2020 минимальная доля мест для инвалидов в зрительных залах – 5%, в том числе для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках 0,75% и 0,25% мест со свободным доступом повышенной комфортности (ширина места 0,5 м, ширина прохода между рядами не менее 0,65 м). Остальные 4% мест должны размещаться в зоне действия системы усиления звука, в зоне видимости «бегущей строки» или сурдопереводчика и зоне слышимости аудиокомментирования.

Таблица 3. Объекты местного значения городских и муниципальных округов в области физической культуры и массового спорта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименован ие вида объекта** | | **Тип расчетного показателя** | | **Наименование расчетного показателя, единица измерения** | | **Предельные значения расчетного показателя** | |
| Объекты | | Расчетный | показатель | Усредненный норматив | | 2022 год | 83 |
| спорта (всего) | | минимально | | единовременной | | 2024 год | 84 |
| [1, 2, 3] | | допустимого | уровня | пропускной | |
| 2030 год | 85 |
|  | | обеспеченности | | способности объектов  физкультуры и спорта, | |
| 2040 год | 122 |
|  | |  | | чел./1000 чел. | |  |  |
|  | | Расчетный | показатель | Не нормируется | | | |
|  | | максимально | |  | | | |
|  | | допустимого | уровня |  | | | |
|  | | территориальной | |  | | | |
|  | | доступности | |  | | | |
| Крытая | | Расчетный | показатель | Количество | объектов | По заданию на проектирование | |
| ледовая | | минимально | | на городской округ, | |  | |
| арена | | допустимого | уровня | муниципальный округ, | |  | |
|  | | обеспеченности | | ед. | |  | |
|  | | Расчетный | показатель | Не нормируется | | | |
|  | | максимально | |  | | | |
|  | | допустимого | уровня |  | | | |
|  | | территориальной | |  | | | |
|  | | доступности | |  | | | |
| Тренировочна | | Расчетный | показатель | Количество объектов | | По заданию на проектирование | |
| я база | | минимально | | на городской округ, | |  | |
|  | | допустимого | уровня | муниципальный округ, | |  | |
|  | | обеспеченности | | ед. | |  | |
|  | | Расчетный | показатель | Не нормируется | | | |
|  | | максимально | |  | | | |
|  | | допустимого | уровня |  | | | |
|  | | территориальной | |  | | | |
|  | | доступности | |  | | | |
| Плавательны | | Расчетный | показатель | Количество объектов | | 1 | |
| й | бассейн | минимально | | на 30 000 чел. | |  | |
| общего | | допустимого | уровня | Площадь зеркала воды | | 20 | |
| пользования | | обеспеченности | | бассейна | общего |  | |
| [4, 5] | |  | | пользования, кв. м на | |  | |
|  | |  | | 1 000 чел. | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименован ие вида объекта** | **Тип расчетного показателя** | **Наименование расчетного показателя, единица измерения** | **Предельные значения расчетного показателя** | |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | в пределах городов, мин. | 30 |
| в пределах муниципального образования | не нормиру ется |
| Плоскостные спортивные сооружения (стадионы, спортивные площадки и т.д.) [4, 5] | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество стадионов на 1500 мест и более, ед. [6] | населенный пункт с  численностью населения свыше 5000 чел. | 1 |
| населенный пункт с  численностью населения менее 5000 чел. | - |
| Размер земельного участка, га на 1 тысячу человек [7] | 0,7 | |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | в пределах городов, мин. | 30 |
| в пределах муниципального образования | не нормиру ется |
| Радиус обслуживания физкультурно- спортивного центра жилого района, м | 1500 | |
| Спортивный зал [4, 5] | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на населенный пункт муниципального образования, ед. [8] | населенный пункт с  численностью населения свыше 500 чел. | 1 |
| населенный пункт с  численностью населения менее 500 чел. | - |
| Площадь пола  спортивного зала общего пользования, кв. м на 1 000 чел. | 60 | |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Радиус обслуживания помещений для физкультурно- оздоровительных мероприятий, м | 500 | |

|  |
| --- |
| **Примечания:**   1. В качестве объекта спорта принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные отделы. 2. При расчете потребности населения муниципального образования в спортивных сооружениях рекомендуется учитывать сооружения регионального значения (при наличии). 3. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами общеобразовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры. 4. Долю объектов спорта (физкультурно-спортивных сооружений), размещаемых в жилой застройке, рекомендуется принимать от общей нормы: территории – 35%; спортивные залы – 50%; бассейны – 45%. 5. Решения о видах создаваемых спортивных объектов органы местного самоуправления принимают самостоятельно, исходя из предпочтений местного населения, имеющихся финансовых ресурсов, включая внебюджетные источники финансирования, наличия предложений от субъектов предпринимательской деятельности в рамках государственно-частного партнерства. 6. В соответствии с пунктом 8.1.5 СП 59.13330.2020 минимальная доля мест для инвалидов на трибунах спортивно-зрелищных сооружений со стационарными местами – 5%, в том числе для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках 0,75% и 0,25% мест со свободным доступом повышенной комфортности (ширина места 0,5 м, ширина прохода между рядами не менее 0,65 м). Остальные 4% мест должны размещаться в зоне действия системы усиления звука, в зоне видимости «бегущей строки» или сурдопереводчика и зоне слышимости аудиокомментирования. 7. Потребность в площадях земельных участков для объектов местного значения в области физической культуры и спорта принимается в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016. 8. Нормы расчета залов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по   технологическим требованиям. |

Таблица 4. Объекты местного значения городских и муниципальных округов в области автомобильных дорог местного значения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименова ние вида объекта** | **Тип расчетного показателя** | **Наименование расчетного показателя, единица измерения** | **Предельные значения расчетного показателя** | | | |
| **городские округа** | **значен ия** | **муниципальные округа** | **значен ия** |
| Автомобиль | Расчетный | Плотность | Город Курган | 1,44 | Альменевский | 0,07 |
| ные дороги общего  пользования | показатель минимально  допустимого | автомобильных дорог местного значения,  км/кв. км территории |
| Город Шадринск | 1,45 | Белозерский | 0,07 |
| Варгашинский | 0,09 |
| Далматовский | 0,11 |
| местного значения [1] | уровня обеспеченности |  |  |  |
| Звериноголовски й | 0,12 |
|  |  |  |  |  | Каргапольский | 0,12 |
|  |  |  |  |  | Катайский | 0,15 |
|  |  |  |  |  | Кетовский | 0,19 |
|  |  |  |  |  | Куртамышский | 0,11 |
|  |  |  |  |  | Лебяжьевский | 0,05 |
|  |  |  |  |  | Макушинский | 0,07 |
|  |  |  |  |  | Мишкинский | 0,12 |
|  |  |  |  |  | Мокроусовский | 0,07 |
|  |  |  |  |  | Петуховский | 0,07 |
|  |  |  |  |  | Половинский | 0,07 |
|  |  |  |  |  | Притобольный | 0,23 |
|  |  |  |  |  | Сафакулевский | 0,08 |
|  |  |  |  |  | Целинный | 0,08 |
|  |  |  |  |  | Частоозерский | 0,05 |
|  |  |  |  |  | Шадринский | 0,10 |
|  |  |  |  |  | Шатровский | 0,15 |
|  |  |  |  |  | Шумихинский | 0,11 |
|  |  |  |  |  | Щучанский | 0,08 |
|  |  |  |  |  | Юргамышский | 0,14 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется | | | | |
| **Примечание:**  1. Элементы автомобильных дорог следует принимать по таблице 2 НГП Мокроусовского муниципального округа Курганской области. | | | | | | |

Таблица 5. Объекты местного значения городских и муниципальных округов в области организации сети велосипедных дорожек

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименован ие вида объекта** | **Тип расчетного показателя** | | **Наименование расчетного показателя, единица измерения** | | | **Предельные значения расчетного показателя** | | |
| **при новом строительс тве** | **в стесненны х условиях** | |
| Велосипедные | Расчетный | | Ширина полосы для | для | однополосного | 1,2 | 0,92 | |
| дорожки [1, | показатель | | велосипедистов, м | одностороннего | |  |  | |
| 2, 3, 4, 5] | минимально | |  | движения | |  |  | |
|  | допустимого уровня обеспеченности | |  |
| Для двухполосного одностороннего | | 1,8 | 1,5 | |
|  |  | |  | движения | |  |  | |
|  |  | |  | для двухполосного со | | 2,5 | 2 | |
|  |  | |  | встречным | |  |  | |
|  |  | |  | движением | |  |  | |
|  |  | | Ширина обочин велосипедной дорожки, м | | | 0,5 | 0,5 | |
|  |  | | Наименьший радиус | при  отсутствии  виража | | 30 | 15 | |
|  |  | | кривых в плане, м |  |  | |
|  |  | |  | при | устройстве | 20 | 10 | |
|  |  | |  | виража | |  |  | |
|  |  | | Наименьший радиус | выпуклых | | 500 | 400 | |
|  |  | | вертикальных |
| вогнутых | | 150 | 100 | |
|  |  | | кривых, м |
|  |  | | Наибольший | в | равнинной | 40-60 | 50-70 | |
|  |  | | продольный уклон, | местности | |  |  | |
|  |  | | ‰ |
| в горной местности | | - | 100 | |
|  |  | | Поперечный уклон проезжей части, ‰ | | | 15-20 | 20 | |
|  |  | | Уклон виража, ‰, | 5-10 м | | более 30 | 30 | |
|  |  | | при радиусе |
| 10-20 м | | более 20 | 20 | |
|  |  | |  | 20-50 м | | более 15 | 15-20 | |
|  |  | | Габаритный размер по высоте, метров | | | 2,5 | 2,25 | |
|  |  | | Минимальное расстояние до бокового | | | 0,5 | 0,5 | |
|  |  | | препятствия, метров | | |  |  | |
|  |  | | Длина | город Курган | | 10 | | |
|  |  | | велосипедных |
| город Шадринск | | 6 | | |
|  |  | | дорожек на  подходах к  населенным пунктам, км |
| город Куртамыш, город Шумиха, город Далматово, город Катайск | | 1 | | |
|  |  | |  | остальные | | не нормируется | | |
|  |  | |  | населенные пункты | |  | | |
|  | Расчетный | | Не нормируется | | | | | |
|  | | показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  | | | | | |
| **Примечания:**   1. Велосипедные дорожки устраиваются в административных центрах муниципальных образований (городских округов, муниципальных округов), в сельских населенных пунктах с численностью населения от 3 тыс. человек (включительно). В населенных пунктах с численностью населения до 3 тыс. человек – в зависимости от потребности в велотранспортной инфраструктуре, определяемой в рамках градостроительной деятельности на уровне городского округа, муниципального округа. 2. У предприятий, мест кратковременного отдыха, магазинов и других общественных центров целесообразно сооружать открытые велосипедные стоянки. Их оборудуют стойками, боксами или другими устройствами для постановки и хранения велосипедов. 3. Наряду с велосипедными дорожками допускается устраивать велосипедные полосы по краю проезжей части сельских улиц. Ширину полосы рекомендуется принимать не менее 1,2 метра при движении в направлении транспортного потока и не менее 1,5 метра – при встречном движении. Велосипедная полоса, устраиваемая вдоль тротуара, может быть меньшей ширины с отделением от основной проезжей части автомобильной дороги разделительной полосой, с соответствующей установкой дорожных знаков, нанесением разметки. Велосипедные полосы на проезжей части дорог рекомендуется особенно четко обозначать в начальных и конечных пунктах, на пересечениях. 4. Проектирование велодорожек следует осуществлять в соответствии с требованиями раздела 6 ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования». 5. Остальные геометрические параметры велосипедной дорожки следует принимать в соответствии с   требованиями таблицы 4 ГОСТ 33150-2014. | | | | | | | | |

Таблица 6. Объекты местного значения городских и муниципальных округов в области организации улично-дорожной сети, дорожного сервиса и транспортного обслуживания

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименован ие вида объекта** | **Тип расчетного показателя** | **Наименование расчетного показателя, единица измерения** | **Предельные значения расчетного показателя** | | |
| **территория** | | **значение** |
| Улично- дорожная сеть населенных пунктов | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Плотность улично- дорожной сети (кроме районов индивидуальной жилой застройки), км/кв. км | Городские пункты | населенные | 2,0 |
| Сельские пункты | населенные | не нормируе тся |
| Плотность улично- дорожной сети в районах индивидуальной жилой застройки, км/кв. км | Город Курган | | 1,7 |
| Остальные городские населенные пункты | | 1,25 |
| Сельские пункты | населенные | не нормируе тся |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется | | | |
| Автовокзал (автостанция) межмуниципального сообщения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на городской округ, муниципальный округ, ед. | 1 | | |
| Расчетный показатель максимально | Транспортная доступность, часов | 1 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Допустимого уровня территориальной доступности |  |  | | |
| Транспортно- | Расчетный показатель максимально  Допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов |  | По заданию на проектирование | | |
| эксплуатацио | на муниципальное |  |  | | |
| нные | образование, ед. |  |  | | |
| предприятия |  |  |  | | |
| городского транспорта |
| Расчетный показатель максимально | Не нормируется | | | |
|  | Допустимого уровня |  | | | |
|  | территориальной |  | | | |
|  | доступности |  | | | |
| Остановочные пункты городского общественног о пассажирского транспорта | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Максимальное  Расстояние между  остановками в  застроенной части населенного пункта [1, 2] | Городские населенные пункты | | 400 |
| Сельские населенные пункты | | Не нормируе тся |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | В общегородском центре | | 250 |
| В производственных и коммунально-складских зонах городов | | 400 |
| В зонах массового отдыха и спорта городов | | 800 |
| В зонах индивидуальной жилой застройки в городе Кургане | | 600 |
| В зонах индивидуальной жилой застройки городов, кроме города Кургана | | 800 |
| От остановок  специализированного транспорта, перевозящих только инвалидов, до входов в общественные здания | | 100 |
| На остальных территориях городов | | 500 |
| На территории сельских населенных пунктов | | не нормируе тся |
| АЗС | Расчетный показатель  минимально  допустимого уровня  обеспеченности | Количество автомобилей, | 1200 | | |
|  | Зарегистрированных на |  | | |
|  | территории |  | | |
|  | соответствующего |  | | |
|  | муниципального |  | | |
|  | образования на 1 |  | | |
|  | топливо-раздаточную |  | | |
|  | колонку |  | | |
|  | Расчетный показатель | Не нормируется | | | |
|  | максимально |  | | | |
|  | допустимого уровня |  | | | |
|  | территориальной |  | | | |
|  | доступности |  | | | |
| СТО | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество автомобилей, зарегистрированных на территории соответствующего муниципального образования на 1 пост на | 200 | | |
|  |  | СТО |  | | |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется | | | |

Примечания:

1. В стесненных условиях минимальное значение указанного расстояния допускается уменьшать в пределах 20%, в центральной части населенных пунктов допускается уменьшать расстояние между остановками автобуса, троллейбуса и трамвая до 200 м.

2. На незастроенных территориях расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного транспорта могут быть увеличены.

Таблица 7. Объекты местного значения городских и муниципальных округов в области обеспечения населения объектами парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование вида объекта** | **Тип расчетного показателя** | **Наименование расчетного показателя, единица измерения** | | | | | | | | | | | **Предельные значения расчетного показателя** | | | | | | | | | |
| Места парковки | Расчетный | Количество машино-  местдля постоянного  хранения  автотранспорта на 1  квартиру  многоквартирного  жилого дома | | | | | | | | | | | Тип жилого дома по уровню | | | | | | | | Количество | |
| легковых | показатель | комфорта | | | | | | | | машино-мест | |
| автомобилей | минимально |  | | | | | | | | на квартиру | |
| на стоянках | допустимого уровня |
| Высококомфортный | | | | | | | | 2,5 | |
| автомобилей, | обеспеченности |
| Комфортный | | | | | | | | 2,0 | |
| размещаемые |  |
| Массовый | | | | | | | | 1,5 | |
| в |  |
| Социальный | | | | | | | | 0,8 | |
| непосредствен |  |  | | | | | | | | | | |
| Специализированный | | | | | | | | 1 | |
| ной близости |  |  | | | | | | | | | | |
| от отдельно |  |  | | | | | | | | | | | в том числе временный | | | | | | | | 0,5 | |
| стоящих  объектов |  |
| Количество машино- мест гостевых парковок, предназначенных для посетителей жилой застройки,на 1000 жителей | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | |
| капитального |  |  | | | | | | | | | |
| строительства |  |  | | | | | | | | | |
| в границах |  |  | | | | | | | | | |
| жилых зон |  |  | | | | | | | | | |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная | | | | | | | | | | | До входов в жилые дома | | | | | | | | 200 | |
|  | доступность мест | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |
|  | парковки для | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |
|  | постоянного хранения | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |
|  | автотранспорта, м | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |
|  |
| Пешеходная  доступность  гостевых  парковок, м | | | | | | | | | | | В зонах жилой застройки | | | | | | | | 800 | |
|  |  |
| В районах реконструкции | | | | | | | | 1200 | |
|  |  |
| Места парковки  легковых  автомобилей  на стоянках  автомобилей, размещаемые  в  непосредствен  ной близости  от отдельно  стоящих  объектов  капитального | Расчетный  показатель  минимально  допустимого уровня  обеспеченности [3,  4] | Количество кв. м общей площади  зданий и сооружений  объекта на 1 машино-  место | | | | | | | | | | | Учреждения органов  государственной власти,  органы местного  самоуправления | | | | | | | | 220 | |
|  | |
|  | |
|  | |
| Административно- управленческие учреждения, иностранные представительства, представительства субъектов Российской Федерации, здания и помещения общественных организаций | | | | | | | | 120 | |
|  |  | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | | |  | |
| строительства  в границах  общественно-  деловых зон [1,  2] |  |  | | | Коммерческо-деловые  центры, офисные здания и  помещения, страховые  компании | | | | | | | | | | | | | | 60 | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| Банки и банковские  учреждения,кредитно-  финансовые учреждения с  операционным залом | | | | | | | | | | | | | | 35 | | | |
|  |  | | | |
|  |  | | | |
|  |  | | | |
|  | Банки и банковские  учреждения, кредитно-  финансовые учреждения без  операционного зала | | | | | | | | | | | | | | 60 | | | |
|  |  | | | |
|  |  | | | |
|  |  | | | |
|  | Количество кв. м  Общей площади  объекта на 1 машино-  место | | | Общественные помещения с  гибким функциональным  назначением | | | | | | | | | | | | | | 60 | | | |
|  |  | | | |
|  |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | Количество | | | Образовательные | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | |
|  | преподавателей и | | | организации, реализующие | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | сотрудников | | | программы высшего | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | организации, занятых | | | образования | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | в одну смену, на 1 | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | машино-место | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | Количество студентов | | |  | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | |
|  | очной формы | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | обучения, | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | занимающихся в одну | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | смену, на 1 машино- | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | место | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | Количество | | | Профессиональные | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | |
|  | преподавателей, | | | образовательные | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | занятых в одну смену, | | | организации, | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | на 1 машино-место | | | образовательные | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | организации искусств | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | городского значения | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | Количество кв. м | | | Центры обучения, | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | |
|  | общей площади | | | самодеятельного | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | клубных помещений | | | творчества, клубы по | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | объекта на 1 машино- | | | интересам для взрослых | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | место | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | Количество кв. м | | | Научно-исследовательские и | | | | | | | | | | | | | | 170 | | | |
|  | общей площади | | | проектные институты | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | административных | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | (офисных), | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | лабораторных | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | помещений объекта на | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | 1 машино-место | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | Количество | | | Производственные здания, | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | |
|  | работающих в | | | коммунально-складские | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | смежных сменах на 1 | | | объекты, размещаемые в | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | машино-место | | | составе | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | многофункциональных зон | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | Количество машино- мест на 100  работающих в двух  смежных сменах | | | Объекты производственного  и коммунального  назначения, размещаемые  на участках территорий  производственных и  промышленно-  производственных объектов | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | |
|  |  | | | |
|  |  | | | |
|  |  | | | |
|  |  | | |  | | | |
|  |  | | |  | | | |
|  |  | | |  | | | |
|  | Количество | кв. м | | Магазины-склады | | | | | | | | | | | | | | 35 | | | |
|  |  | общей площади на 1 | | | (мелкооптовой и розничной | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| машино-место | | | торговли, гипермаркеты) | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Объекты торгового | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |
|  | | | назначения с широким | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | ассортиментом товаров | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | периодического спроса | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | продовольственной и (или) | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | непродовольственной групп | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | (торговые центры, торговые | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | комплексы, супермаркеты, | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | универсамы, универмаги и | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | т.п.) | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | Специализированные  магазины по продаже  товаров эпизодического  спроса  непродовольственной  группы (спортивные, автосалоны, мебельные,  бытовой техники,  музыкальных инструментов,  ювелирные, книжные и т.п.) | | | | | | | | | | | | | | 70 | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
| Количество кв. м | | | Рынки универсальные | | | | | | | | | | | | | | и | 40 | | |
| общей площади рынка | | | непродовольственные | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |
| на 1 машино-место | | |
| Рынки продовольственные и | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | |
|  | | | сельскохозяйственные | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Количество | | | Предприятия общественного | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | |
| посадочных мест на 1 | | | питания периодического | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| машино-место | | | спроса (рестораны, кафе) | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Количество | | | |  | | | | | Бани | | | | 6 | | | | | | |
| единовременных | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| посетителей на | | | | 1 | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| машино-место | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| Количество кв. м | | | Ателье, фотосалоны | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | |
| общей площади | | | городского значения, | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| объекта на 1 машино- | | | салоны-парикмахерские, | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| место | | | салоны красоты, солярии, | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | салоны моды, свадебные | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | салоны | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | Салоны ритуальных услуг | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | |
| Количество рабочих | | | Химчистки, прачечные, | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
| мест приемщиков на 1 | | | ремонтные мастерские, | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| машино-место | | | специализированные центры | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | по обслуживанию сложной | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | бытовой техники и др. | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Количество | |  | | | | | | | Выставочно-музейные | | | | 8 | | | | | | |
| единовременных | |  | | | | | | | комплексы, музеи, | | | |  | | | | | | |
| посетителей на | | 1 | | | | | | | заповедники, музеи, | | | |  | | | | | | |
| машино-место | |  | | | | | | | галереи, выставочные залы | | | |  | | | | | | |
| Количество | | | | | | Театры городского и (или) | | | | | | | | 7 | | | | | | |
| зрительских мест на 1 | | | | | | регионального значения | | | | | | | |  | | | | | | |
| машино-место | | | | | |
| Другие театры и конференц- | | | | | | | | 20 | | | | | | |
|  | | | | | | залы | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | Киноцентры и кинотеатры | | | | | | | | 12 | | | | | | |
|  | | | | | | городского и (или) | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | регионального значения | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | Прочие киноцентры | | | | | | | | | и | | 20 | | | |
|  | | | | | | кинотеатры | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  |  |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  |  | Количество | | | | | Центральные, специальные | | | | | | | | | | | 8 | | | | |
| постоянных мест в | | | | | и специализированные | | | | | | | | | | |  | | | | |
| читальных залах на 1 | | | | | библиотеки, интернет-кафе | | | | | | | | | | |  | | | | |
| машино-место | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Количество | | | | | Объект | | | | | | | религиозных | | | | 10 | | | | |
| единовременных | | | | | конфессий | | | | | | |  | | | |  | | | | |
| посетителей на 1 | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |
| машино-место (не | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |
| менее 10 машино-мест | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |
| на объект) | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |
| Количество | | | | | | |  | | | Досугово-развлекательные | | | | | | | 7 | | | |
| единовременных | | | | | | |  | | | учреждения: | | | | | | |  | | | |
| посетителей на | | | | | | | 1 | | | развлекательные центры, | | | | | | |  | | | |
| машино-место | | | | | | |  | | | дискотеки, залы игровых | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | автоматов, ночные клубы | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | Бильярдные, боулинги | | | | | | | 4 | | | |
| Количество | | | | | | | | Спортивные комплексы и | | | | | | | | | 30 | | | |
| посадочных мест на | | | | | | | | стадионы с трибунами | | | | | | | | |  | | | |
| трибунах на 1 машино- | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| место | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| Количество кв. м | | | | | | | | Оздоровительные | | | | | | | | | 40 | | | |
| расчетной площади 1 | | | | | | | | комплексы (фитнес-клубы, | | | | | | | | |  | | | |
| машино-место | | | | | | | | физкультурно- | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | оздоровительный комплекс, | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | спортивные и тренажерные | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | залы) общей площадью | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | менее 1000 кв. м | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | То же, общей площадью | | | | | | | | | 55 | | | |
|  | | | | | | | | 1000 кв. м и более | | | | | | | | |  | | | |
| Количество | | | | | | | | |  | | Тренажерные залы | | | | | | 10 | | |
| единовременных | | | | | | | | |  | | площадью 150-500 кв. м | | | | | |  | | |
| посетителей на машино-место | | | | | | | | | 1 | |
| Физкультурно- оздоровительный комплекс с | | | | | | 10 | | |
|  | | | | | | | | |  | | залом площадью 1000-2000 | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | |  | | кв. м | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | |  | | Физкультурно- | | | | | | 7 | | |
|  | | | | | | | | |  | | оздоровительный комплекс с | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | |  | | залом и бассейном общей | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | |  | | площадью 2000-3000 кв. м | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | |  | | Специализированные | | | | | | 4 | | |
|  | | | | | | | | |  | | спортивные клубы и | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | |  | | комплексы (теннис, конный | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | |  | | спорт, горнолыжные центры | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | |  | | и др.) | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | |  | | Аквапарки, бассейны | | | | | | 7 | | |
|  | | | | | | | | |  | | Катки с искусственным | | | | | | 7 | | |
|  | | | | | | | | |  | | покрытием общей площадью | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | |  | | более 3000 кв. м | | | | | |  | | |
| Количество | | | | | | | | | Железнодорожные вокзалы | | | | | | | | 10 | | | |
| Пассажиров дальнего | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| следования в час пик | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| на 1 машино-место | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| Расчетный | Пешеходная | | | | | | | | | От пассажирских помещений | | | | | | | | 200 | | | |
| показатель | доступность, м | | | | | | | | | вокзалов, входов в места | | | | | | | |  | | | |
| максимально |  | | | | | | | | | крупных учреждений | | | | | | | |  | | | |
| допустимого уровня |  | | | | | | | | | торговли и общественного | | | | | | | |  | | | |
| территориальной |  | | | | | | | | | питания | | | | | | | |  | | | |
| доступности |  | | | | | | | | |
| От прочих | | | учреждений и | | | | | 250 | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | предприятий обслуживания населения и  административных зданий | | | | | | | |  | | | |
| От входов в парки, на выставки и стадионы | | | | | | | | 400 | | | |
| Места парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемые у границ  лесопарков, зон отдыха и курортных зон | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество машино- мест на 100  единовременных посетителей | | | | | | | | | Пляжи и парки в зонах отдыха | | | | | | | | 15 | | | |
| Лесопарки и заповедники | | | | | | | | 7 | | | |
| Базы кратковременного  отдыха (спортивные,  лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) | | | | | | | | 10 | | | |
| Береговые базы маломерного флота | | | | | | | | 10 | | | |
| Количество машино- мест на 100  отдыхающих и обслуживающего  персонала | | | | | | | | | Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы | | | | | | | | 3 | | | |
| Количество машино- мест на 100 мест в залах или  единовременных посетителей и  персонала | | | | | | | | | Предприятия общественного питания, торговли в зонах отдыха | | | | | | | | 7 | | | |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | | | | | | | | | В зонах массового отдыха | | | | | | | | 1000 | | | |
| Индивидуальн ые места парковки для маломобильны х групп  населения на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Доля мест для транспорта инвалидов,  % | | | | | | | | | 10% (не менее 1 места) | | | | | | | | | | | |
| Специализированных мест для  автотранспорта инвалидов на кресле- коляске из расчета, % (мест) | | | | | | | | | На автостоянке до 100 мест включительно | | | | | | | 5%, но не менее одного места | | | | |
| На автостоянке от 101 до 200 мест включительно | | | | | | | 5 мест и дополнитель но 3% числа мест свыше 100 | | | | |
| На автостоянке от 201 до 500 мест включительно | | | | | | | 8 мест и дополнитель но 2% числа мест свыше 200 | | | | |
| На автостоянке от 501 и более | | | | | | | 14 мест и дополнитель но 1% числа мест свыше 500 | | | | |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м [5] | | | | | | | | | От входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов | | | | | | | 50 | | | | |
| От входа в жилое здание | | | | | | | 100 | | | | |
| При реконструкции, сложной конфигурации земельного участка | | | | | | | 150 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Примечания:**   1. 1.Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности машино-местами для хранения и паркования легковых автомобилей для целей, не указанных в таблице, следует принимать в соответствии с требованиями приложения Ж СП 42.13330.2016. 2. 2.Количество машино-мест стоянок туристических автобусов и парковок для легковых автомобилей, принадлежащих туристам, в рекреационных территориях и около объектов туристского осмотра определяется расчетом на период максимальной посещаемости с учетом временного населения. Указанные стоянки должны быть размещены с учетом обеспечения удобных подходов к объектам туристского осмотра, но не далее 500 м от них и не нарушать целостный характер исторической среды. 3. 3.Вместимость стоянок для парковки туристических автобусов у аэропортов и железнодорожных вокзалов следует принимать по норме 3-4 машино-места на 100 пассажиров (туристов), прибывающих в часы пик. 4. 4.Число машино-мест следует принимать при уровнях автомобилизации, определенных на расчетный срок. Уровень автомобилизации принимается 350 автомобилей на 1000 жителей до 2030 года, 400 автомобилей на 1000 жителей с 2030 года. 5. 5.Для жилой застройки, на земельный участок которой запрещен проезд транспортных средств, за исключением автомобилей и специальной техники оперативных служб, допускается увеличивать расстояние от подъездов жилых зданий до стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, до 200 м. 6. 6.Количество расчетных единиц для помещений общественного назначения, встроенных в жилые здания согласно приложению В СП 54.13330.2016, допускается уменьшать на 15%. 7. 7.Автостоянки проектируются открытого и закрытого типа, отдельно стоящие (боксового типа), встроенные, пристроенные, встроенно-пристроенные, одноэтажные, многоэтажные. 8. 8.Открытые автостоянки и паркинги допускается размещать в жилых микрорайонах при соблюдении   санитарных разрывов от автостоянок до объектов, указанных в таблице: | | | | | | | | | | | |
| Объекты, до которых определяется разрыв | | | | | | Расстояние, м, не менее | | | | |  |
| Открытые автостоянки и паркинги вместимость, машино- мест | | | | |  |
| 10 и менее | 11-50 | 51-100 | 101-300 | свыше 300 |  |
| Фасады окнами | жилых | зданий | и | торцы | с | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 |  |
| Торцы жилых зданий без окон | | | | | | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 |  |
| Общественные здания | | | | | | 10 | 10 | 15 | 25 | 50 |  |
| Территории школ, детских учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования, площадок отдыха, игр и спорта, детских площадок | | | | | | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) | | | | | | 25 | 50 | по расчету | по расчету | по расчету |  |
| 1. 9.Расстояние от въезда-выезда и вентиляционных шахт подземных, полуподземных и обвалованных автостоянок до территорий детских, образовательных, лечебно-профилактических учреждений, жилых домов, площадок отдыха и др. должно быть не менее 15 м.   10.На эксплуатируемой кровле подземной автостоянки допускается проектировать площадки отдыха, детские, спортивные, игровые и другие сооружения, на расстоянии 15 м от вентиляционных шахт, въездов-выездов, проездов при условии озеленения эксплуатируемой кровли и обеспечении ПДК в устье выброса в атмосферу. | | | | | | | | | | | |

Таблица 8. Объекты местного значения городских и муниципальных округов в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наимено вание вида объекта** | **Тип расчетного показателя** | **Наименова ние расчетного показателя, единица измерения** | **Значение расчетного показателя** | | | | | | | | | | |
| Объекты электрос набжения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем электропотр ебления, кВт\*ч/ чел. в год [1] | город Курган | без стационарных плит, без кондиционеров | | | | | | | | 1870 | |
| без стационарных плит, с кондиционерами | | | | | | | | 2200 | |
| со стационарными электроплитами (100% охвата), без кондиционеров | | | | | | | | 2310 | |
| со стационарными электроплитами (100% охвата), с кондиционерами | | | | | | | | 2640 | |
| город Шадринск | без стационарных плит, без кондиционеров | | | | | | | | 1530 | |
| без стационарных плит, с кондиционерами | | | | | | | | 1800 | |
| со стационарными электроплитами (100% охвата), без кондиционеров | | | | | | | | 1890 | |
| со стационарными электроплитами (100% охвата), с кондиционерами | | | | | | | | 2160 | |
| остальные городские населенны е пункты Курганской области | без стационарных плит, без кондиционеров | | | | | | | | 1360 | |
| без стационарных плит, с кондиционерами | | | | | | | | 1600 | |
| со стационарными электроплитами (100% охвата), без кондиционеров | | | | | | | | 1680 | |
| со стационарными электроплитами (100% охвата), с кондиционерами | | | | | | | | 1920 | |
| сельские населенны е пункты | без стационарных плит, без кондиционеров | | | | | | | | 950 | |
| без стационарных плит, с кондиционерами | | | | | | | | 1250 | |
| со стационарными электроплитами (100% охвата), без кондиционеров | | | | | | | | 1350 | |
| со стационарными электроплитами (100% охвата), с кондиционерами | | | | | | | | 1650 | |
| Использова ние максимума электрическ ой нагрузки | город Курган | без стационарных плит, без кондиционеров | | | | | | | | 5720 | |
| без стационарных плит, с кондиционерами | | | | | | | | 6270 | |
| со стационарными электроплитами (100% охвата), без кондиционеров | | | | | | | | 5830 | |
| со стационарными электроплитами (100% охвата), с кондиционерами | | | | | | | | 6380 | |
| город Шадринск | без стационарных плит, без кондиционеров | | | | | | | | 4680 | |
| без стационарных плит, с кондиционерами | | | | | | | | 5130 | |
| со стационарными электроплитами (100% охвата), без кондиционеров | | | | | | | | 4770 | |
| со стационарными электроплитами (100% охвата), с кондиционерами | | | | | | | | 5220 | |
| остальные городские населенны е пункты Курганской области | без стационарных плит, без кондиционеров | | | | | | | | 4160 | |
| без стационарных плит, с кондиционерами | | | | | | | | 4560 | |
| со стационарными электроплитами (100% охвата), без кондиционеров | | | | | | | | 4240 | |
|  |  |  |  | со стационарными электроплитами | | | | | | | | 4640 | |
| (100% охвата), с кондиционерами | | | | | | | |  | |
| сельские | без стационарных | | | | плит, | | | без | 4100 | |
| населенны | кондиционеров | | | |  | | |  |  | |
| е пункты | без стационарных | | | | плит, | | | с | 4600 | |
|  | кондиционерами | | | |  | | |  |  | |
|  | со стационарными электроплитами | | | | | | | | 4400 | |
|  | (100% охвата), без кондиционеров | | | | | | | |  | |
|  | со стационарными электроплитами | | | | | | | | 4900 | |
|  | (100% охвата), с кондиционерами | | | | | | | |  | |
| Расчетный | Не нормируется | | | | | | | | | | | |
| показатель |  | | | | | | | | | | | |
| максимально |  | | | | | | | | | | | |
| допустимого уровня |  | | | | | | | | | | | |
| территориальной |  | | | | | | | | | | | |
| доступности |  | | | | | | | | | | | |
| Объекты | Расчетный | Расход | для малоэтажных жилых одноквартирных зданий [2] | | | | | | | | | | |
| теплосна | показатель | тепловой |  | | | | | | | | | | |
| бжения | минимально допустимого уровня обеспеченности | энергии на отопление и вентиляцию зданий, |  | | | | | | | | | | |
| площадь здания, кв. м | количество этажей | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | | | 4 | |
| 50 и менее | 0,579 | | - | | - | | | | - | |
|  |  | Вт/(куб.м\* |
| 100 | 0,517 | | 0,558 | | - | | | | - | |
|  |  | °C) |
| 150 | 0,455 | | 0,496 | | 0,538 | | | | - | |
|  |  |  | 250 | 0,414 | | 0,434 | | 0,455 | | | | 0,476 | |
|  |  |  | 400 | 0,372 | | 0,372 | | 0,393 | | | | 0,414 | |
|  |  |  | 600 | 0,359 | | 0,359 | | 0,359 | | | | 0,372 | |
|  |  |  | 1000 и | 0,336 | | 0,336 | | 0,336 | | | | 0,336 | |
|  |  |  | более |  | |  | |  | | | |  | |
|  |  |  | для многоквартирных жилых и общественных зданий | | | | | | | | | | |
|  |  |  | типы | количество этажей | | | | | | | | | |
|  |  |  | зданий | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | | 8, 9 | | 10,  11 | 12 и выш е |
|  |  |  | жилые, | 0,455 | 0,414 | 0,372 | 0,359 | 0,336 | | 0,319 | | 0,301 | 0,290 |
|  |  |  | гостиницы, |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | общежити |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | я |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | обществен | 0,487 | 0,440 | 0,417 | 0,371 | 0,359 | | 0,342 | | 0,324 | 0,311 |
|  |  |  | ные, кроме |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | перечисле |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | нных ниже |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | поликлини | 0,394 | 0,382 | 0,371 | 0,359 | 0,348 | | 0,336 | | 0,324 | 0,311 |
|  |  |  | ки и |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | лечебные |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | учреждени |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | я, дома- |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | интернаты |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | дошкольн |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | ые учреждени | 0,521 | 0,521 | 0,521 | - | - | | - | | - | - |
|  |  |  | я |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | сервисного |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | обслужива | 0,266 | 0,255 | 0,243 | 0,232 | 0,232 | | - | | - | - |
|  |  |  | ния |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | администр ативного назначени я (офисы) | 0,417 | 0,394 | 0,382 | 0,313 | 0,278 | | 0,255 | | 0,232 | 0,232 |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется | | | | | | | | | | | |
| Объекты газоснаб жения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем газопотребл ения, куб. м/ год на 1 чел. [3] | централизованное горячее водоснабжение | | | | | | | | | 120 | |
| горячее водоснабжение от водонагревателей | | | | | | газовых | | | 300 | |
| отсутствие всяких видов горячего водоснабжения | | | | городские населенные пункты | | | | | 180 | |
| сельские населенные пункты | | | | | 220 | |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется | | | | | | | | | | | |
| Объекты | Расчетный | Объем | застройка зданиями, оборудованными | | | | | | | | | 140 | |
| водоснаб | показатель | водопотребл | внутренним водопроводом и канализацией, с | | | | | | | | |  | |
| жения | минимально | ения, л/сут. | ванными и местными водонагревателями | | | | | | | | |  | |
|  | допустимого уровня  обеспеченности | на 1 чел. [4,  5] | то же, с централизованным водоснабжением | | | | | | горячим | | | 195 | |
|  | Расчетный | Не нормируется | | | | | | | | | | | |
|  | показатель |  | | | | | | | | | | | |
|  | максимально |  | | | | | | | | | | | |
|  | допустимого уровня |  | | | | | | | | | | | |
|  | территориальной |  | | | | | | | | | | | |
|  | доступности |  | | | | | | | | | | | |
| Объекты | Расчетный | Объем | застройка зданиями, оборудованными | | | | | | | | | 140 | |
| водоотве | показатель | водоотведен | внутренним водопроводом и канализацией, с | | | | | | | | |  | |
| дения | минимально | ия, л/сут. на | ванными и местными водонагревателями | | | | | | | | |  | |
|  | допустимого уровня  обеспеченности | 1 чел. | то же, с централизованным водоснабжением | | | | | | горячим | | | 195 | |
|  | Расчетный | Не нормируется | | | | | | | | | | | |
|  | показатель |  | | | | | | | | | | | |
|  | максимально |  | | | | | | | | | | | |
|  | допустимого уровня |  | | | | | | | | | | | |
|  | территориальной |  | | | | | | | | | | | |
|  | доступности |  | | | | | | | | | | | |

**Примечания:**

1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, объектами коммунально-бытового обслуживания и транспортного обслуживания, наружным освещением.
2. При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале 50-1000 кв. м значения расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должны определяться по линейной интерполяции.
3. Укрупненные показатели потребления газа приведены при теплоте сгорания газа 34 МДж/куб. м (8000 ккал/куб. м).

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным.

5. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20%

суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Таблица 9. Объекты местного значения городских и муниципальных округов в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование вида объекта** | **Тип расчетного показателя** | **Наименование расчетного показателя, единица измерения** | **Предельные значения расчетного показателя** |
| Места накопления | Расчетный показатель | Количество контейнерных | Количество площадок для |
| ТКО [1] | минимально | площадок, ед. | установки контейнеров |
|  | допустимого уровня |  | населенном пункте |
|  | обеспеченности |  | определяется исходя из |
|  |  |  | численности населения, |
|  |  |  | объёма образования |
|  |  |  | отходов, и необходимого для |
|  |  |  | населенного пункта числа |
|  |  |  | контейнеров длясбора |
|  |  |  | мусора [2] |
|  |  | Площадь контейнерной | 0,03 [3] |
|  |  | площадки для сбора ТКО и |  |
|  |  | крупногабаритного мусора, |  |
|  |  | кв. м./чел. |  |
|  | Расчетный показатель | Расстояние от контейнерных | 100 |
|  | максимально | и (или) специальных |  |
|  | допустимого уровня | площадок до жилых домов, |  |
|  | территориальной | детских игровых и |  |
|  | доступности | спортивных площадок, |  |
|  |  | зданий и игровых, |  |
|  |  | прогулочных и спортивных |  |
|  |  | площадок организаций |  |
|  |  | воспитания и обучения, |  |
|  |  | отдыха и оздоровления |  |
|  |  | детей и молодежи, м [4] |  |
| **Примечания:**   1. Места накопления ТКО включают в себя контейнерные площадки для накопления ТКО или системы подземного накопления ТКО с автоматическими подъемниками для подъема контейнеров (контейнерные площадки) и (или) специальные площадки для накопления крупногабаритных отходов (специальные площадки). 2. Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросборников) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования. Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле: Бконт = Пгод × t × К / (365 × V), где: Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, куб. м; t – периодичность удаления отходов в сутки; К – коэффициент неравномерности отходов, равный 1,25; V – вместимость контейнера. 3. Показатель может быть уточнен правилами благоустройства территории муниципального образования. 4. Минимальное расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 20 метров; до территорий медицинских организаций в городских населенных пунктах – не менее 25 метров, в сельских   населенных пунктах – не менее 15 метров. | | | |

Таблица 10. Объекты местного значения городских и муниципальных округов в области озеленения территории и благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование вида объекта** | **Тип расчетного показателя** | **Наименование расчетного показателя, единица измерения** | **Предельные значения расчетного показателя** | |
| Озелененные территории общего пользования | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Площадь территории, кв. м/чел. [1, 2] | город Курган | 16 |
| город Шадринск | 13 |
| Остальные городские населенные пункты | 10 |
| сельские населенные пункты | 12 |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется | | |
| Парк культуры и отдыха | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов для города Кургана, города Шадринска, ед. [3, 4] | 1 объект на 30 тыс. чел. | |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | 40 | |
| Площадки для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой для жилых многоквартирных домов | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Площадь территории, кв. м/чел. | площадки для игр детей | 0,7 |
| площадки для отдыха взрослого населения | 0,1 |
| площадки для занятия физкультурой | 0,7 |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | площадки для игр детей | 100 |
| площадки для отдыха взрослого населения | 100 |
| площадки для занятия физкультурой | 800 |
| **Примечания:**   1. В средних, малых городских населенных пунктах и сельских населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, прибрежных зонах крупных рек и водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%. 2. В городских населенных пунктах с предприятиями, требующими устройства санитарно-защитных зон шириной более 1 км, уровень озелененности территории застройки следует увеличивать не менее чем на 15%. 3. В структуре озелененных территорий крупные парки и лесопарки шириной 0,5 км и более должны составлять не менее 10%. 4. В городе Кургане наряду с парками городского и районного значения необходимо предусматривать специализированные – детские, спортивные, выставочные, зоологические и другие парки, ботанические сады. Размеры детских парков рекомендуется принимать из расчета 0,5 кв. м на одного человека,   включая площадки и спортивные сооружения. | | | | |

Таблица 11. Объекты местного значения городских и муниципальных округов в области жилищного строительства

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Уровень комфорта жилья** | **Расчетный показатель обеспеченности общей площадью жилых помещений, кв. м на чел.** | **Формула заселения квартиры (дома) [1]** | **Доля в общем объеме строительства по области, % [2]** |
| Высококомфортный | от 45 (без ограничений | k=n+2 | 10-15 |
| Комфортный (бизнес- класс) | от 30 до 45 | k=n+1 |
| Массовый (эконом-класс) | от 25,5 до 30 | k=n k=n+1 | 60-70 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Социальный | 18 (на перспективу – в соответствии с законодательством) | k=n-1 k=n | 20-25 |
| Специализированный | в соответствии со специальными нормами и правилами | | около 5 |
| **Примечания:**   1. Условные обозначения в формуле: k – количество комнат в квартире; n – количество членов семьи. 2. Доля типов жилья в общем объеме строительства может уточняться на стадии подготовки документов территориального планирования. 3. При устройстве ограждений территорий землепользования всех видов собственности должно обеспечиваться беспрепятственно движение пешеходов через территорию квартала, микрорайона (за исключением участков малоэтажной жилой застройки). 4. Система внутриквартальных пешеходных дорог должна проектироваться с учетом сложившихся направлений и обеспечивать наименьшее количество пересечений с внутриквартальными проездами. 5. В соответствии с пунктом 7.20 СП 476.1325800.2020 при размещении жилой застройки жилой квартал может состоять из жилой группы, при этом:  * размер квартала не должен превышать 1,5 га, а длинная сторона не должна превышать 150 м; * плотность застройки квартала допускается принимать до 40 тыс. кв. м/га; * примыкание квартала к магистральной или распределительной улично-дорожной сети обязательно; * доля общей площади объектов общественно-делового назначения должна составлять не менее 20% общей площади застройки квартала; * население квартала необходимо обеспечить объектами социальной и транспортной инфраструктуры. | | | |

Таблица 12. Объекты местного значения городских и муниципальных округов в иных областях в связи с решением вопросов местного значения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование вида объекта** | **Тип расчетного показателя** | **Наименование расчетного показателя, единица измерения** | **Предельные значения расчетного показателя** |
| Объекты, в | Расчетный показатель минимально | Количество объектов на | 1 |
| которых (на | допустимого уровня | муниципальное образование, |  |
| территории | обеспеченности | ед. |  |
| которых) | Расчетный показатель | Не нормируется | |
| размещаются | максимально допустимого уровня |  | |
| органы местного  самоуправления | территориальной доступности |  | |
| Муниципальный архив | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на муниципальное образование, ед. | 1 |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется | |
| Участковые пункты полиции | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на 1 административный участок, ед. [1] | 1 |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется | |
| Организации | Расчетный показатель минимально | Количество объектов на | 1 |
| ритуального | допустимого уровня | муниципальное образование, |  |
| обслуживания | обеспеченности | ед. |  |
| населения | Расчетный показатель | Не нормируется | |
|  | максимально допустимого уровня |  | |
|  | территориальной доступности |  | |
| Кладбища | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Площадь кладбища традиционного захоронения, га на 1000 чел. [2] | 0,24 |
|  |  | Площадь кладбища урновых захоронений после кремации, га на 1000 чел. | 0,02 |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется | |
| **Примечание:**   1. Размеры и границы административного участка определяются территориальными органами МВД России: в городах – исходя из численности проживающего населения и граждан, состоящих на профилактическом учете, состояния оперативной обстановки, особенностей административно- территориального деления муниципальных образований, в сельской местности – в границах одного или нескольких объединенных общей территорией сельских населенных пунктов. 2. Размер кладбища не может превышать 40 га. Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 метров от границ селитебной территории (согласно статье 16   Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»). | | | |

Глава 3. Приложения к разделу I

§ 1. Перечень нормативных правовых актов и иных документов

НГП Мокроусовского муниципального округа Курганской области разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Курганской области, нормативными правовыми и нормативными техническими документами, техническими регламентами в целях реализации полномочий органов местного самоуправления Мокроусовского муниципального округа Курганской области в сфере градостроительной деятельности.

Федеральные законы

1. Воздушный кодекс Российской Федерации.

2. Земельный кодекс Российской Федерации.

3. Градостроительный кодекс Российской Федерации.

4. Водный кодекс Российской Федерации.

5. Лесной кодекс Российской Федерации.

6. Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-I «О ветеринарии».

7. Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

8. Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

9. Федеральный закон от 17 декабря 1998 года № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации».

10. Федеральный закон от 29 декабря 1999 года № 218-ФЗ «Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации».

11. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ).

12. Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».

13. Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

14. Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

15. Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции».

16. Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

17. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

18. Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

Иные нормативные акты Российской Федерации

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2016 года № 726-р «Об утверждении перечня аэропортов федерального значения».

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 июля 2019 года № 1605-р «О нормативах обеспеченности субъекта РФ лесопожарными формированиями, пожарной техникой и оборудованием, противопожарным снаряжением и инвентарем, иными средствами предупреждения и тушения лесных пожаров».

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2020 года № 2122 «О расчетных показателях, подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования».

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 мая 2021 года № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. № 985».

6. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 8 июля 2014 года № 313 «Об утверждении Правил тушения лесных пожаров».

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 ноября 2014 года № 934н «Об утверждении методических рекомендаций по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания» (далее – приказ Минтруда России № 934н).

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 декабря 2020 года № 918н «Об утверждении примерной номенклатуры организаций социального обслуживания».

9. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 февраля 2016 года № 132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной

системы здравоохранения исходя из потребностей населения» (далее – приказ Минздрава России № 132н).

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 года № АК-950/02 «О методических рекомендациях».

11. Приказ Федерального агентства по делам молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 мая 2016 года № 167 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, реализующих государственную молодежную политику».

12. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 апреля 2017 года № 738/пр «Об утверждении видов элементов планировочной структуры».

13. Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 года № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» (далее – распоряжение Минкультуры России № Р-965).

14. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 года № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта» (далее – приказ Минспорта России № 244).

15. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19 августа 2021 года № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры».

16. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 февраля 2021 года № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования».

Нормативные акты Курганской области

1. Закон Курганской области от 16 декабря 1994 года № 1 «Устав Курганской области».

2. Закон Курганской области от 7 декабря 2011 года № 91 «О градостроительной деятельности в Курганской области» (далее – Закон Курганской области «О градостроительной деятельности в Курганской области»).

3. Закон Курганской области от 27 декабря 2007 года № 316 «Об административно-территориальном устройстве Курганской области».

4. Закон Курганской области от 6 июля 2004 года № 419 «О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального округа, о месте нахождения представительных органов городских округов, муниципальных округов, об установлении наименований представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных образований, местных администраций (исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований)».

5. Закон Курганской области от 30 июня 2022 года № 44 «О стратегии социально-экономического развития Курганской области на период до 2030 года».

6. Постановление Правительства Курганской области от 13 марта 2018 года № 48 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области».

7. Постановление Правительства Курганской области от 9 декабря 2019 года № 413 «О государственной программе Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области».

8. Распоряжение Правительства Курганской области от 27 декабря 2021 года № 287-р «О прогнозе социально-экономического развития Курганской области на долгосрочный период до 2035 года».

Своды правил по проектированию и строительству (СП)

1. СП 11.13130.2009 «Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» (утвержден приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25 марта 2009 года № 181).

2. СП 18.13330.2019 «Свод правил. Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (СНиП II-89-80\* Генеральные планы промышленных предприятий)» (утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 сентября 2019 года № 544/пр).

3. СП 19.13330.2019 «Свод правил. Сельскохозяйственные предприятия. Планировочная организация земельного участка (СНиП II-97-76\* Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий)» (утвержден и введен в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14 октября 2019 года № 620/пр).

4. СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85\*» (утвержден и введен в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2020 года № 920/пр).

5. СП 31.13330.2021 «Свод правил. СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 декабря 2021 года № 1016/пр).

6. СП 32.13330.2018. «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85» (утвержден и введен в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 декабря 2018 года № 860/пр).

7. СП 34.13330.2021 «Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02- 85\*» (утвержден и введен в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 9 февраля 2021 года № 53/пр)

8. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01- 89\*» (утвержден приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 года

№ 1034/пр).

9. СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»

(принят и введен в действие решением Межведомственного координационного совета по вопросам технического совершенствования газораспределительных систем и других инженерных коммуникаций, протокол от 8 июля 2003 года

№ 32).

10. СП 44.13330.2011 «Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87» (утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2010 года № 782).

11. СП 58.13330.2019 «Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. СНиП 33-01-2003» (утвержден и введен в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 декабря 2019 года № 811/пр).

12. СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001» (утвержден и введен в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2020 года № 904/пр).

13. СП 118.13330.2022 «Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009» (утвержден и введен в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 мая 2022 года № 389/пр).

14. СП 131.13330.2020 «Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99\*» (утвержден и введен в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 декабря 2020 года № 859/пр).

15. СП 141.13330.2012 «Свод правил. Учреждения социального обслуживания населения. Правила расчета и размещения» (утвержден приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 121/ГС).

16. СП 145.13330.2020 «Свод правил. Дома-интернаты. Правила проектирования» (утвержден приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 декабря 2020 года

№ 849/пр).

17. СП 158.13330.2014 «Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования» (утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 февраля 2014 года № 58/пр).

18. СП 165.1325800.2014 «Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» (утвержден и введен в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12 ноября 2014 года № 705/пр).

19. СП 261.1325800.2016 «Свод правил. Железнодорожный путь промышленного транспорта. Правила проектирования и строительства» (утвержден и введен в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 3 декабря 2016 года № 888/пр).

20. СП 462.1325800.2019 «Свод правил. Здания автовокзалов. Правила проектирования» (утвержден и введен в действие приказом Министерства

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 2 декабря 2019 года № 747/пр).

21. СП 476.1325800.2020 «Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов» (утвержден и введен в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 января 2020 года № 33/пр).

Иные документы

1. ВСН-АВ-ПАС-94 (РД 3107938-0181-94) «Автовокзалы и пассажирские автостанции» (утв. Протоколом Минтранса Российской Федерации от 17 мая 1994 года № 2).

2. ВНТП 3-81/МГА «Ведомственные нормы технологического проектирования аэровокзалов аэропортов».

3. ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования».

4. МДС 32-1.2000 «Рекомендации по проектированию вокзалов».

5. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 3).

6. СН 457-74 «Строительные нормы. Нормы отвода земель для аэропортов» (утверждены Госстроем СССР 16 января 1974 года).

7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28).

§ 2. Список терминов и определений, применяемых в НГП Мокроусовского муниципального округа Курганской области

Автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, – защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.

Береговая полоса – полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования, которая предназначена для общего пользования.

Берегозащитное (берегоукрепительное) сооружение – гидротехническое сооружение для защиты берега от размыва и разрушения.

Благоустройство территории – деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий.

Велосипедная дорожка – отдельная дорога или часть автомобильной дороги, предназначенная для велосипедистов и оборудованная соответствующими техническими средствами организации дорожного движения.

Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, комплексного развития территорий и их благоустройства.

Градостроительная документация – общее наименование документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории, решения которых направлены на изменение сложившегося состояния территории.

Дошкольная образовательная организация – образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Земельный участок – как объект права собственности и иных предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации прав на землю является недвижимой вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи. В случаях и в порядке, которые установлены федеральным законом, могут создаваться искусственные земельные участки.

Квартал – элемент планировочной структуры функциональных зон (жилых, общественно-деловых, производственных зон и др.) в границах красных линий, естественных границах природных объектов и иных границах.

Красные линии – линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории.

Микрорайон – элемент планировочной структуры жилых зон, состоящий из одного или нескольких кварталов, не расчлененных магистральными городскими дорогами, магистральными улицами общегородского и районного значения, магистральными дорогами районного значения в крупнейших, крупных и больших городских населенных пунктах, городскими дорогами, улицами общегородского и районного значения в средних и малых городских населенных пунктах, в границах которого обеспечивается обслуживание населения объектами повседневного и периодического спроса, включая территории общего пользования: общественные пространства и озелененные территории, состав, вместимость и размещение которых рассчитаны на жителей микрорайона.

Нормативы градостроительного проектирования – совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории.

Общеобразовательная организация – образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования.

Объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально- экономическое развитие муниципальных образований.

Объекты регионального значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации.

Озелененные территории общего пользования – часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты, находящиеся в составе рекреационных зон, используемые для отдыха граждан и туризма, в границах населенного пункта.

Парк культуры и отдыха – это объект ландшафтной архитектуры, структура которого предусматривает рекреационную зону, зону аттракционов и зону сервиса

Парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка.

Пожарное депо – объект пожарной охраны, в котором расположены помещения для хранения пожарной техники и ее технического обслуживания, служебные помещения для размещения личного состава, помещение для приема извещений о пожаре, технические и вспомогательные помещения, необходимые для выполнения задач, возложенных на пожарную охрану.

Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам – место с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и предоставлением доступа к оцифрованным полнотекстовым информационным ресурсам.

Спортивная площадка – плоскостное спортивное сооружение, которое может быть объектом некапитального строительства, включающее игровую спортивную площадку и (или) уличные тренажеры, турники.

Спортивный зал – спортивное сооружение, содержащее универсальный спортивный зал.

Элемент планировочной структуры – часть территории поселения, городского округа или межселенной территории муниципального района (квартал, микрорайон, район и иные подобные элементы) (пункт 35 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации). Виды элементов планировочной структуры устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Согласно приказу Минстроя России от 25 апреля 2017 года № 738/пр «Об утверждении видов элементов планировочной структуры» выделяют следующие виды планировочных элементов:

- район;

- микрорайон;

- квартал;

- территория общего пользования;

- территория ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд;

- территория транспортно-пересадочного узла;

- территория, занятая линейным объектом и (или) предназначенная для размещения линейного объекта, за исключением элементов планировочной структуры;

- улично-дорожная сеть;

- территория виноградо-винодельческого терруара.

Свод правил, напрямую регулирующий вопросы градостроительного регулирования жилых микрорайонов СП 476.1325800.2020 четко формулирует подход к выделению и формированию принципов и подходов к планировке планировочных элементов. Данный свод правил распространяется на проектирование новых и комплексную реконструкцию сложившейся застройки жилых микрорайонов городских и сельских муниципальных образований, городских округов и городов федерального значения на территории Российской Федерации, содержит основные требования к их планировке, застройке и благоустройству.

Жилой микрорайон – элемент планировочной структуры городского и сельского поселения, на территории которого размещается преимущественно жилая застройка, в границах которого обеспечивается обслуживание населения объектами повседневного и периодического спроса, включая общественные пространства и озелененные территории, состав, вместимость и размещение которых рассчитаны на жителей микрорайона.

Примечания:

1. В городах с численностью населения более 20 тыс. чел. жилой микрорайон занимает, как правило, территорию нескольких кварталов, не расчленяется магистралями городского и районного значения. Площадь территории жилого микрорайона – от 10 до 60 га.

2. В малых городах с численностью населения до 20 тыс. чел. и населенных пунктах сельских поселений жилой микрорайон формируется в границах жилой зоны. В случае расчлененности территории естественными или искусственными рубежами территория жилой зоны может подразделяться на отдельные кварталы площадью до 10 га.

Иные понятия, используемые в НГП Мокроусовского муниципального округа Курганской области, употребляются в значениях, соответствующих значениям, содержащимся в федеральном и региональном законодательстве.

§ 3. Перечень используемых сокращений

В НГП Мокроусовского муниципального округа Курганской области применяются следующие сокращения:

АЗС – автозаправочные станции;

АЗСУ – автозаправочные станции углеводородами; АЗСЭ – автозаправочные станции электрозарядные; ВПП – взлетно-посадочная полоса;

ПРУ – противорадиационное укрытие;

СТО – станции технического обслуживания;

ТКО – твердые коммунальные отходы;

ФАП – фельдшерско-акушерский пункт.

Раздел II. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в разделе I

Глава 1. Анализ современного состояния и прогноза развития Мокроусовского муниципального округа Курганской области

В соответствии с пунктом 3 статьи 293 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка НГП Мокроусовского муниципального округа Курганской области осуществляется с учетом:

1) административно-территориального устройства субъекта Российской Федерации;

2) социально-демографического состава и плотности населения муниципальных образований на территориях, расположенных в границах субъекта Российской Федерации;

3) природно-климатических условий субъекта Российской Федерации;

4) стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации;

5) прогноза социально-экономического развития субъекта Российской Федерации на долгосрочный период;

6) предложений органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных в границах субъекта Российской Федерации, и заинтересованных лиц.

Таким образом, установление расчетных показателей в РНГП Курганской области необходимо выполнять с учетом территориальных особенностей Курганской области, выраженных в социально-демографических, инфраструктурных, экономических и иных аспектах.

§ 1. Анализ административно-территориального устройства Курганской области Курганская область является субъектом в составе Российской Федерации,

входит в состав Уральского федерального округа (УФО).

Курганская область определена границами с сопредельными территориями: на западе и северо-западе – с Челябинской и Свердловской областями, на севере и северо-востоке – с Тюменской областью, на юге и юго- востоке – с Республикой Казахстан. Территория области – 71,5 тыс. кв. км.

Административным центром области является город Курган.

Правовую основу административно-территориального устройства Курганской области составляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы, Устав Курганской области, Закон Курганской области от 27 декабря 2007 года № 316 «Об административно-территориальном устройстве Курганской области», Закон Курганской области от 6 июля 2004 года № 419 «О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального округа, о месте нахождения представительных органов городских округов, муниципальных округов, об установлении наименований представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных образований, местных администраций (исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований)» (далее – Закон Курганской области № 419).

Согласно Уставу Курганской области, в состав Курганской области входят:

- районы: Альменевский, Белозерский, Варгашинский, Далматовский, Звериноголовский, Катайский, Кетовский, Куртамышский, Каргапольский, Лебяжьевский, Макушинский, Мишкинский, Мокроусовский, Петуховский, Половинский, Притобольный, Сафакулевский, Целинный, Частоозерский, Шадринский, Шатровский, Шумихинский, Щучанский, Юргамышский;

- города областного подчинения: Курган, Шадринск;

- города районного подчинения: Далматово, Катайск, Куртамыш, Макушино, Петухово, Шумиха, Щучье;

- поселки городского типа: Варгаши, Каргаполье, Красный Октябрь, Лебяжье, Мишкино, Юргамыш;

- сельсоветы;

- сельские населенные пункты.

В соответствии с Законом Курганской области № 419 в состав Курганской области входят следующие муниципальные образования:

1. Городские округа:

1) город Курган;

2) город Шадринск.

2. Муниципальные округа:

1) Альменьевский муниципальный округ Курганской области;

2) Белозерский муниципальный округ Курганской области;

3) Варгашинский муниципальный округ Курганской области;

4) Далматовский муниципальный округ Курганской области;

5) Звериноголовский муниципальный округ Курганской области;

6) Каргапольский муниципальный округ Курганской области;

7) Катайский муниципальный округ Курганской области;

8) Кетовский муниципальный округ Курганской области;

9) Куртамышский муниципальный округ Курганской области;

10) Лебяжьевский муниципальный округ Курганской области;

11) Макушинский муниципальный округ Курганской области;

12) Мишкинский муниципальный округ Курганской области;

13) Мокроусовский муниципальный округ Курганской области;

14) Петуховский муниципальный округ Курганской области;

15) Половинский муниципальный округ Курганской области;

16) Притобольный муниципальный округ Курганской области;

17) Сафакулевский муниципальный округ Курганской области;

18) Целинный муниципальный округ Курганской области;

19) Частоозерский муниципальный округ Курганской области;

20) Шадринский муниципальный округ Курганской области;

21) Шатровский муниципальный округ Курганской области;

22) Шумихинский муниципальный округ Курганской области;

23) Щучанский муниципальный округ Курганской области;

24) Юргамышский муниципальный округ Курганской области.

Органы государственной власти Курганской области осуществляют свои полномочия на всей территории Курганской области.

Органы местного самоуправления муниципальных образований Курганской области осуществляют свои полномочия по решению вопросов местного значения на территориях соответствующих муниципальных образований, образованных в соответствии с законодательством Курганской области.

§ 2. Анализ социально-демографического состава и плотности населения муниципальных образований на территориях, расположенных в границах Курганской области

По состоянию на 1 января 2022 года численность населения Курганской области составляла, по данным статистики, 805 510 чел., в том числе численность городского населения – 503 572 чел., численность сельского населения – 301 938 чел.

Численность населения муниципальных образований Курганской области на начало 2022 года в разрезе городского и сельского населения отражена в таблице 13.

Таблица 13. Численность населения муниципальных образований Курганской области по данным на 1 января 2022 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Оценка численности постоянного населения на 1 января 2022 года** | **Всего населени я, чел.** | **в том числе** | |
| **городское население** | **сельское население** |
| Курганская область | 805510 | 503572 | 301938 |
| Городской округ город Курган | 304727 | 304727 | - |
| г Курган | 304727 | 304727 | - |
| Городской округ город Шадринск | 73570 | 73570 | - |
| г Шадринск | 73570 | 73570 | - |
| Альменевский муниципальный округ Курганской области | 8795 | - | 8795 |
| Белозерский муниципальный округ Курганской области | 14203 | - | 14203 |
| Варгашинский муниципальный округ Курганской области | 17902 | 9021 | 8881 |
| пгт Варгаши | 9021 | 9021 | - |
| Далматовский муниципальный округ Курганской области | 23529 | 11824 | 11705 |
| г Далматово | 11824 | 11824 | - |
| Звериноголовский муниципальный округ Курганской области | 7075 | - | 7075 |
| Каргапольский муниципальный округ Курганской области | 28611 | 12172 | 16439 |
| пгт Каргаполье | 7973 | 7973 | - |
| пгт Красный Октябрь | 4199 | 4199 | - |
| Катайский муниципальный округ Курганской области | 20549 | 12171 | 8378 |
| г Катайск | 12171 | 12171 | - |
| Кетовский муниципальный округ Курганской области | 62559 | - | 62559 |
| Куртамышский муниципальный округ Курганской области | 27443 | 16308 | 11135 |
| г Куртамыш | 16308 | 16308 | - |
| Лебяжьевский муниципальный округ Курганской области | 12462 | 5343 | 7119 |
| пгт Лебяжье | 5343 | 5343 | - |
| Макушинский муниципальный округ Курганской области | 14313 | 7622 | 6691 |
| г Макушино | 7622 | 7622 | - |
| Мишкинский муниципальный округ Курганской области | 14022 | 7340 | 6682 |
| пгт Мишкино | 7340 | 7340 | - |
| Мокроусовский муниципальный округ Курганской области | 10854 | - | 10854 |
| Петуховский муниципальный округ Курганской области | 15790 | 9747 | 6043 |
| г Петухово | 9747 | 9747 | - |
| Половинский муниципальный округ Курганской области | 9777 | - | 9777 |
| Притобольный муниципальный округ Курганской области | 12126 | - | 12126 |
| Сафакулевский муниципальный округ Курганской области | 9373 | - | 9373 |
| Целинный муниципальный округ Курганской области | 13598 | - | 13598 |
| Частоозерский муниципальный округ Курганской области | 4840 | - | 4840 |
| Шадринский муниципальный округ Курганской области | 23971 | - | 23971 |
| Шатровский муниципальный округ Курганской области | 14527 | - | 14527 |
| Шумихинский муниципальный округ Курганской области | 24125 | 17066 | 7059 |
| г Шумиха | 17066 | 17066 | - |
| Щучанский муниципальный округ Курганской области | 18480 | 9086 | 9394 |
| г Щучье | 9086 | 9086 | - |
| Юргамышский муниципальный округ Курганской области | 18289 | 7575 | 10714 |
| пгт Юргамыш | 7575 | 7575 | - |

Соотношение городского и сельского населения составляет 63%/37%, что говорит о средней степени урбанизации.

Территория Курганской области заселена достаточно неравномерно. Около 38% численности населения Курганской области – население городского округа город Курган.

Плотность населения городских округов и муниципальных округов Курганской области отражена в таблице 14.

Таблица 14. Плотность населения муниципальных образований Курганской области по данным 1 января 2022 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальное образование** | **Численност ь населения, чел.** | **Площад ь, кв. км** | **Плотность населения, чел./кв. км** |
| Курганская область | **805510** | **71487,59** | **11,3** |
| Городской округ город Курган | 304727 | 393,03 | 775,3 |
| Городской округ город Шадринск | 73570 | 173,66 | 423,6 |
| Альменевский муниципальный округ Курганской области | 8795 | 2486 | 3,5 |
| Белозерский муниципальный округ Курганской области | 14203 | 3425,59 | 4,1 |
| Варгашинский муниципальный округ Курганской области | 17902 | 2981,86 | 6,0 |
| Далматовский муниципальный округ Курганской области | 23529 | 3500,85 | 6,7 |
| Звериноголовский муниципальный округ Курганской области | 7075 | 1359,11 | 5,2 |
| Каргапольский муниципальный округ Курганской области | 28611 | 3193,3 | 9,0 |
| Катайский муниципальный округ Курганской области | 20549 | 2671,8 | 7,7 |
| Кетовский муниципальный округ Курганской области | 62559 | 3325,1 | 18,8 |
| Куртамышский муниципальный округ Курганской области | 27443 | 3925,1 | 7,0 |
| Лебяжьевский муниципальный округ Курганской области | 12462 | 3177,46 | 3,9 |
| Макушинский муниципальный округ Курганской области | 14313 | 3473,96 | 4,1 |
| Мишкинский муниципальный округ Курганской области | 14022 | 3008,1 | 4,7 |
| Мокроусовский муниципальный округ Курганской области | 10854 | 3076,34 | 3,5 |
| Петуховский муниципальный округ Курганской области | 15790 | 2772,47 | 5,7 |
| Половинский муниципальный округ Курганской области | 9777 | 2728,06 | 3,6 |
| Притобольный муниципальный округ Курганской области | 12126 | 2301,96 | 5,3 |
| Сафакулевский муниципальный округ Курганской области | 9373 | 2287,49 | 4,1 |
| Целинный муниципальный округ Курганской области | 13598 | 3445,57 | 3,9 |
| Частоозерский муниципальный округ Курганской области | 4840 | 1925,88 | 2,5 |
| Шадринский муниципальный округ Курганской области | 23971 | 4066,36 | 5,9 |
| Шатровский муниципальный округ Курганской области | 14527 | 3535,02 | 4,1 |
| Шумихинский муниципальный округ Курганской области | 24125 | 2808,59 | 8,6 |
| Щучанский муниципальный округ Курганской области | 18480 | 2858,36 | 6,5 |
| Юргамышский муниципальный округ Курганской области | 18289 | 2586,57 | 7,1 |

Наибольшая плотность населения – в городском округе город Курган (775,3 чел./кв. км). Также высокая плотность населения в городском округе город Шадринск (423,6 чел./кв. км).

Плотность населения в муниципальных округах Курганской области низкая – (от 2,5 чел./кв. км до 18,8 чел./кв. км).

Данные по возрастной структуре населения, необходимые для установления ряда показателей обеспеченности по социальной инфраструктуре региона, представлены в таблицах 31 и 32.

Таблица 15. Возрастная структура населения Курганской области на 1 января 2022 года (возраст от 0 до 13 лет)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальное образование** | **0-2 лет** | | **3-5 лет** | | **6 лет** | | **7** | | **8-13 лет** | |
| **гор.** | **Сел.** | **Гор.** | **Сел.** | **Гор.** | **Сел.** | **Гор.** | **Сел.** | **Гор.** | **сел.** |
| Городской округ город Курган | 9236 | 0 | 11457 | 0 | 4581 | 0 | 4102 | 0 | 23848 | 0 |
| Городской округ город Шадринск | 1792 | 0 | 2315 | 0 | 912 | 0 | 907 | 0 | 5216 | 0 |
| Альменевский муниципальный округ Курганской области | 0 | 164 | 0 | 207 | 0 | 81 | 0 | 101 | 0 | 648 |
| Белозерский муниципальный округ Курганской области | 0 | 436 | 0 | 552 | 0 | 224 | 0 | 242 | 0 | 1298 |
| Варгашинский муниципальный округ Курганской области | 260 | 266 | 354 | 290 | 115 | 124 | 125 | 154 | 803 | 748 |
| Далматовский муниципальный округ Курганской области | 298 | 297 | 397 | 335 | 144 | 143 | 129 | 149 | 939 | 865 |
| Звериноголовский муниципальный округ Курганской области | 0 | 232 | 0 | 265 | 0 | 100 | 0 | 120 | 0 | 657 |
| Каргапольский муниципальный округ Курганской области | 358 | 379 | 492 | 471 | 196 | 193 | 184 | 222 | 1076 | 1369 |
| Катайский муниципальный округ Курганской области | 372 | 162 | 503 | 232 | 189 | 62 | 168 | 119 | 1028 | 709 |
| Кетовский муниципальный округ Курганской области | 0 | 1279 | 0 | 1743 | 0 | 702 | 0 | 786 | 0 | 5031 |
| Куртамышский муниципальный округ Курганской области | 517 | 317 | 665 | 362 | 237 | 130 | 276 | 159 | 1457 | 855 |
| Лебяжьевский муниципальный округ Курганской области | 204 | 174 | 241 | 236 | 76 | 72 | 77 | 109 | 451 | 554 |
| Макушинский муниципальный округ Курганской области | 254 | 178 | 287 | 188 | 142 | 93 | 105 | 139 | 692 | 629 |
| Мишкинский муниципальный округ Курганской области | 236 | 146 | 275 | 192 | 109 | 83 | 120 | 85 | 579 | 510 |
| Мокроусовский муниципальный округ Курганской области | 0 | 272 | 0 | 354 | 0 | 136 | 0 | 139 | 0 | 979 |
| Петуховский муниципальный округ Курганской области | 309 | 124 | 464 | 144 | 167 | 61 | 190 | 92 | 933 | 555 |
| Половинский муниципальный округ Курганской области | 0 | 243 | 0 | 357 | 0 | 157 | 0 | 182 | 0 | 915 |
| Притобольный муниципальный округ Курганской области | 0 | 281 | 0 | 364 | 0 | 161 | 0 | 174 | 0 | 1099 |
| Сафакулевский муниципальный округ Курганской области | 0 | 149 | 0 | 222 | 0 | 90 | 0 | 99 | 0 | 688 |
| Целинный муниципальный округ Курганской области | 0 | 373 | 0 | 506 | 0 | 170 | 0 | 199 | 0 | 1217 |
| Частоозерский муниципальный округ Курганской области | 0 | 138 | 0 | 182 | 0 | 76 | 0 | 92 | 0 | 467 |
| Шадринский муниципальный округ Курганской области | 0 | 659 | 0 | 734 | 0 | 291 | 0 | 352 | 0 | 1912 |
| Шатровский муниципальный округ Курганской области | 0 | 340 | 0 | 429 | 0 | 151 | 0 | 202 | 0 | 1252 |
| Шумихинский муниципальный округ Курганской области | 523 | 148 | 681 | 173 | 257 | 88 | 270 | 99 | 1592 | 548 |
| Щучанский муниципальный округ Курганской области | 265 | 235 | 390 | 234 | 155 | 112 | 133 | 122 | 761 | 702 |
| Юргамышский муниципальный округ Курганской области | 237 | 238 | 292 | 303 | 113 | 133 | 113 | 141 | 730 | 929 |
| КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ всего | 14861 | 7230 | 18813 | 9075 | 7393 | 3633 | 6899 | 4278 | 40105 | 25136 |

Таблица 16. Возрастная структура населения Курганской области на 1 января 2022 года (возраст от 14 лет и старше)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальное образование** | **14-15** | | **16-17** | | **18-19** | | **20-69** | | **70 и**  **старше** | |
| **гор.** | **сел.** | **гор.** | **сел.** | **гор.** | **сел.** | **гор.** | **сел.** | **гор.** | **сел.** |
| Городской округ город Курган | 6399 | 0 | 6164 | 0 | 6063 | 0 | 198799 | 0 | 34078 | 0 |
| Городской округ город Шадринск | 1551 | 0 | 1877 | 0 | 1830 | 0 | 48896 | 0 | 8274 | 0 |
| Альменевский муниципальный округ Курганской области | 0 | 196 | 0 | 214 | 0 | 206 | 0 | 5862 | 0 | 1116 |
| Белозерский муниципальный округ Курганской области | 0 | 345 | 0 | 290 | 0 | 227 | 0 | 8618 | 0 | 1971 |
| Варгашинский муниципальный округ Курганской области | 237 | 208 | 255 | 158 | 200 | 191 | 5729 | 5673 | 943 | 1069 |
| Далматовский муниципальный округ Курганской области | 293 | 268 | 237 | 187 | 179 | 194 | 7561 | 7606 | 1647 | 1661 |
| Звериноголовский муниципальный округ Курганской области | 0 | 196 | 0 | 159 | 0 | 163 | 0 | 4345 | 0 | 838 |
| Каргапольский муниципальный округ Курганской области | 358 | 381 | 313 | 311 | 216 | 270 | 7560 | 10719 | 1419 | 2124 |
| Катайский муниципальный округ Курганской области | 306 | 225 | 349 | 143 | 284 | 145 | 7586 | 5231 | 1386 | 1350 |
| Кетовский муниципальный округ Курганской области | 0 | 1509 | 0 | 1354 | 0 | 1155 | 0 | 43016 | 0 | 5984 |
| Куртамышский муниципальный округ Курганской области | 423 | 257 | 434 | 232 | 355 | 248 | 10168 | 6899 | 1776 | 1676 |
| Лебяжьевский муниципальный округ Курганской области | 132 | 151 | 123 | 155 | 98 | 163 | 3299 | 4495 | 642 | 1010 |
| Макушинский муниципальный округ Курганской области | 191 | 154 | 199 | 120 | 201 | 129 | 4895 | 4191 | 656 | 870 |
| Мишкинский муниципальный округ Курганской области | 177 | 161 | 226 | 104 | 208 | 102 | 4664 | 4133 | 746 | 1166 |
| Мокроусовский муниципальный округ Курганской области | 0 | 329 | 0 | 263 | 0 | 226 | 0 | 7022 | 0 | 1134 |
| Петуховский муниципальный округ Курганской области | 252 | 133 | 275 | 127 | 197 | 82 | 6147 | 3901 | 813 | 824 |
| Половинский муниципальный округ Курганской области | 0 | 253 | 0 | 237 | 0 | 200 | 0 | 6135 | 0 | 1098 |
| Притобольный муниципальный округ Курганской области | 0 | 292 | 0 | 265 | 0 | 220 | 0 | 7586 | 0 | 1684 |
| Сафакулевский муниципальный округ Курганской области | 0 | 184 | 0 | 191 | 0 | 151 | 0 | 6239 | 0 | 1360 |
| Целинный муниципальный округ Курганской области | 0 | 338 | 0 | 292 | 0 | 255 | 0 | 8411 | 0 | 1837 |
| Частоозерский муниципальный округ Курганской области | 0 | 123 | 0 | 117 | 0 | 77 | 0 | 3047 | 0 | 521 |
| Шадринский муниципальный округ Курганской области | 0 | 523 | 0 | 430 | 0 | 374 | 0 | 15353 | 0 | 3343 |
| Шатровский муниципальный округ Курганской области | 0 | 370 | 0 | 301 | 0 | 254 | 0 | 9180 | 0 | 2048 |
| Шумихинский муниципальный округ Курганской области | 494 | 157 | 517 | 105 | 428 | 91 | 10688 | 4486 | 1616 | 1164 |
| Щучанский муниципальный округ Курганской области | 304 | 205 | 178 | 189 | 155 | 149 | 6082 | 6034 | 663 | 1412 |
| Юргамышский муниципальный округ Курганской области | 236 | 268 | 269 | 217 | 247 | 179 | 4678 | 6852 | 660 | 1454 |
| КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ всего | 11353 | 7226 | 11416 | 6161 | 10661 | 5451 | 326752 | 195034 | 55319 | 38714 |

§ 3. Анализ природно-климатических условий Курганской области

Курганская область расположена в южной части уральского региона, на стыке Уральских гор и Западносибирской равнин. На западе граничит с Челябинской областью, на севере и северо-востоке со Свердловской и Тюменской областями и на юге и юго-востоке с Республикой Казахстан. Курганская область входит в состав Уральского федерального округа.

Климат – резко континентальный; средняя температура января – -18 градусов, средняя температура июля – +19 градусов. Значительное удаление территории области от морей, щит Уральских гор с запада, с юга прямое соседство с обширными степными районами, а также рельеф местности и особенности циркуляции воздушных масс определяют континентальный характер климата (холодная малоснежная зима и теплое сухое лето). Для весны характерны частые возвраты холодов. Недостаток влаги летом, периодически повторяющиеся засухи. Все это делает территорию лесостепного Зауралья зоной, рискованной для земледелия.

Наибольшая неустойчивость погоды наблюдается в начале зимы – декабре, в весенние месяцы – апреле, мае. Самым холодным бывает январь, а самым теплым месяцем – июль. Средняя годовая сумма осадков по территории области изменяется в пределах от 320 мм до 470 мм. Количество осадков уменьшается с северо-запада на юго-восток. Летние осадки значительно преобладают над зимними, максимум приходится на июль и достигает на западе 70-80 мм, на юго-востоке 50-60 мм.

Зима в Курганской области - самый продолжительный из всех сезонов года. Период с устойчивым снежным покровом колеблется от 150 до 160 дней. Высота снежного покрова в среднем достигает 38 см на севере и 26 см на юге, но она значительно колеблется в разные годы. Устанавливается снежный покров в конце первой и начале второй декады ноября. В начале апреля происходит разрушение зимнего покрова, а к концу второй декады снег окончательно сходит на территории всей области.

Атмосферное давление изменяется в зависимости от температуры воздуха и прохождения циклонов и антициклонов. При прохождении циклонов происходит понижение давления, а при прохождении антициклонов его повышение. В среднем за год давление составляет 756,6 мм. Самое низкое давление отмечается в теплый сезон (до 749,4 мм в среднем и до 721,6 мм минимально). Зимой давление повышается в среднем до 764,5 мм и максимально до 791,5 мм.

По строительно-климатическому районированию согласно СП 131.13330.2020 «Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99\*» территория Курганской области относится к зоне IВ.

§ 4. Анализ стратегии и прогноза социально-экономического развития Курганской области

Стратегия социально-экономического развития Курганской области до 2030 года (далее – Стратегия развития Курганской области), утвержденная Законом Курганской области от 30 июня 2022 года № 44 «О стратегии социально-экономического развития Курганской области на период до 2030 года», представляет собой видение желаемого будущего Курганской области в 2030 году, определяет долгосрочные приоритеты, цели и задачи, предлагает основные направления развития, механизмы достижения поставленных целей и задач с учетом достигнутого уровня и выявленных проблем развития.

Прогноз социально-экономического развития Курганской области на долгосрочный период до 2035 года, утвержденный распоряжением Правительства Курганской области от 27 декабря 2021 года № 287-р «О прогнозе социально-экономического развития Курганской области на долгосрочный период до 2035 года», является документом стратегического планирования и разработан с учетом действующего законодательства.

Основные показатели Стратегии развития Курганской области, влияющие на установление показателей НГП Мокроусовского муниципального округа Курганской области, отражены в таблице 33.

Таблица 17. Основные показатели Стратегии развития Курганской области, влияющие на установление показателей НГП Мокроусовского муниципального округа Курганской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Целевые показатели** | **Единица измерения** | **2024 г.** | **2030 г.** |
| Численность населения | чел. | 774,6 | 739,1 |
| Ввод в эксплуатацию жилья на территории Курганской области | тыс. кв. м | 300 | 440 |
| Плотность автодорог общего пользования с твердым покрытием | км на 1000 кв. км | 135,05 | 136,55 |
| Доля протяженности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Курганской области, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию | % | 45,2 | 49 |
| Доля дорожной сети Курганской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию | % | 85 | 85 |
| Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к сети «Интернет» | % | 76,9 | 97 |
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет | % | 100 | 100 |
| Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет | % | 80 | 80 |
| Доля граждан в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 57,6 | 70 |
| Уровень обеспеченности населения Курганской области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 68,5 | 70 |

**Глава 2. Обоснование перечня областей нормирования и дифференциации территории Мокроусовского муниципального округа Курганской области**

§ 1. Обоснование перечня областей нормирования в НГП Мокроусовского муниципального округа Курганской области

Перечень объектов местного значения (таблица 18) и объектов местного значения для целей НГП Мокроусовского муниципального округа Курганской области подготовлен на основании:

* + статей 14, 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
  + постановления Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2020 года № 2122 «О расчетных показателях, подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования»;
  + приказа Министерства экономического развития Российской Федерации России от 15 февраля 2021 года № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»;
  + Закона Курганской области «О градостроительной деятельности в Курганской области».

Таблица 18. Перечень объектов местного значения, для которых устанавливаются предельные значения расчетных показателей в НГП Мокроусовского муниципального округа Курганской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Области, к которым относятся объекты местного значения** | **Виды объектов местного значения городского округа, муниципального округа** | **Нормы законодательства** |
| Образование | Муниципальные образовательные организации:   * Дошкольные образовательные организации; * общеобразовательные организации; * организации дополнительного образования | * подпункт «в» пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации; * пункт 5 статьи 12 Закона Курганской области «О градостроительной деятельности» |
| Культура | Муниципальные организации культуры и искусства:   * общедоступная библиотека; * детская библиотека; * точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам; * музей тематический; * музей краеведческий; * театр по видам искусств; * концертный зал; * дом культуры; | * пункт 3 статьи 12 Закона Курганской области «О градостроительной деятельности»; * перечень организаций культуры устанавливается в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности   населения услугами организаций |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | - кинозал | культуры, утвержденными распоряжением Министерства культуры Российской Федерации  № Р-965 |
| Физическая культура и массовый спорт | Спортивные сооружения и физкультурно- оздоровительные комплексы, находящиеся в муниципальной собственности:   * крытая ледовая арена; * тренировочная база; * плоскостные спортивные сооружения (стадион, игровые спортивные площадки); * спортивный зал | * подпункт «в» пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации; * пункт 4 статьи 12 Закона Курганской области «О градостроительной деятельности»; * перечень объектов спорта устанавливается в соответствии с Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными приказом   Минспорта России № 244 |
| Автомобильные дороги местного значения | * автомобильные дороги местного значения в границах городского округа, муниципального округа; * велосипедные дорожки вне границ населенных пунктов | * подпункт «б» пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации; * пункт 2 статьи 12 Закона Курганской области «О   градостроительной деятельности» |
| Организация улично- дорожной сети, дорожного сервиса и транспортного обслуживания | * улично-дорожная сеть населенных пунктов; * велосипедные дорожки в границах населенных пунктов; * автовокзал (автостанция) межмуниципального сообщения; * транспортно-эксплуатационные предприятия городского транспорта; * остановочные пункты городского общественного пассажирского транспорта; * автозаправочные станции; * станции технического обслуживания автомобилей | * подпункт «б» пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации; * пункт 2 статьи 12 Закона Курганской области «О градостроительной деятельности» |
| Обеспечение населения объектами парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей | * места парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемые в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых зон; * места парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемые в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах общественно- деловых зон; * места парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемые у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон; * индивидуальные места парковки для маломобильных групп населения на участке около или внутри зданий учреждений   обслуживания | * подпункт «б» пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации; * постановление Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2020 года № 2122 «О расчетных показателях, подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования»; пункт 2 статьи 12 Закона Курганской области «О градостроительной деятельности» |
| Электро-, газо-, теплоснабжение, водоснабжение населения, водоотведение | * объекты электроснабжения населения; * объекты газоснабжения населения; * объекты теплоснабжения населения; * объекты водоснабжения населения; * объекты водоотведения | - подпункт «а» пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации; пункт 1 статьи 12 Закона Курганской области «О градостроительной деятельности» |
| Обработка, утилизация, обезвреживание, размещение ТКО | - места накопления ТКО | - подпункт «в» пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации; пункт 7 статьи 12 Закона Курганской области «О градостроительной деятельности» |
| Объекты благоустройства и озеленения территории | * озелененные территории общего пользования; * парк культуры и отдыха; * площадки для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой | * постановление Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2020 года № 2122 «О расчетных показателях, подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования»; * пункт 12 статьи 12 Закона Курганской области «О   градостроительной деятельности» |
| Иные области в связи с решением вопросов местного значения | * объекты, в которых (на территории которых) размещаются органы местного самоуправления; * муниципальный архив; * участковые пункты полиции; * организации ритуального обслуживания населения; * кладбища | * подпункт «г» пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации; * пункты 9, 11, 12 статьи 12 Закона Курганской области «О градостроительной деятельности» |

§ 2. Обоснование дифференциации территории в составе НГП Мокроусовского муниципального округа Курганской области

В качестве факторов дифференциации проектируемой территории Мокроусовского муниципального округа Курганской области для установления значений расчетных показателей в НГП Мокроусовского муниципального округа Курганской области определены:

* + численность населения;
  + статус муниципального образования: городской округ, муниципальный

округ;

* + вид (категория) населенного пункта: городской населенный пункт,

сельский населенный пункт.

1. Дифференциация населённых пунктов в зависимости от численности населения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности некоторыми объектами социальной и транспортной инфраструктуры необходимо применять в зависимости от численности населения административно-территориальной единицы.

Населённые пункты муниципальных образований Курганской области в зависимости от численности населения подразделяются на группы, представленные в таблице 36.

Таблица 19. Дифференциация населенных пунктов муниципальных образований Курганской области по численности населения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Группы населенных пунктов** | **Численность населения, тыс. человек** | |
| **Городские населенные пункты** | **Сельские населенные пункты** |
| Крупные | Свыше 250 до 1000 (город Курган) | Свыше 5 |
| Большие | - | Свыше 1 до 5 |
| Средние | Свыше 50 до 100 (город Катайск) | Свыше 0,2 до 1 |
| Малые | До 50 (остальные городские населенные пункты Курганской области) | До 0,2 |

2.Дифференциация по статусу муниципального образования и виду (категории) населенного пункта

Большое значение имеет статус муниципального образования (городской округ, муниципальный округ) и вид (категория) населенного пункта (городской/сельский), определяющие целесообразность размещения объектов обслуживания, значение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

Дифференциация территории по статусу муниципального образования отражена в таблице.

К городским населенным пунктам Курганской области относятся:

1)города: Курган, Далматово, Катайск, Куртамыш, Макушино; Петухово, Шадринск, Шумиха, Щучье;

2)поселки городского типа: Варгаши, Каргаполье, Красный Октябрь, Лебяжье, Мишкино, Юргамыш.

Остальные населенные пункты Курганской области относятся к сельским населенным пунктам.

**Глава *3*. Материалы по обоснованию предельных значений расчётных показателей обеспеченности и территориальной доступности объектов местного значения городских и муниципальных округов**

Таблица 20. Объекты местного значения городских и муниципальных округов в области образования

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименован ие вида объекта** | **Тип расчетного показателя** | **Обоснование предельного значения расчетного показателя** |
| **Дошкольное образование** | | |
| Дошкольные образователь ные организации | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Число мест в дошкольных образовательных организациях в расчете на 1000 человек определено расчетным путем по состоянию на 1 января 2022 года. При этом в расчетах учтено, что проводимая в Российской Федерации демографическая политика направлена на увеличение рождаемости и повышение численности детей, поэтому принятые в качестве нормативов показатели являются минимальными и могут быть уточнены при изменении демографической структуры муниципальных образований в местных нормативах градостроительного проектирования.  При расчете норматива обеспеченности в части мест в дошкольных образовательных организациях учитывались требования по обеспеченности, изложенные в приложении к письму Минобрнауки России № АК-950/02 (65 мест на 100 детей в возрасте от 0-7 лет в городских населенных пунктах и 45 мест на 100 детей в возрасте от 0-7 лет в сельских населенных пунктах), а также фактическая потребность населения муниципальных образований в местах в дошкольных образовательных организациях. При этом расчет проводился по формуле:  Ч0-7\*К0-7/Чобщ\*1000, если Ч0-7\*К0-7>Фдс;  *Мдоо/1000=*  Фдс/Чобщ\*1000, если Ч0-7\*К0-7<Фдс  где: Мдоо/1000 – число мест в дошкольных образовательных организациях муниципального образования в расчете на 1000 человек населения;  Ч0-7 – численность детей муниципального образования в возрасте от 0 до 7 лет (включительно), чел.;  Чобщ – общая численность населения муниципального образования, чел.;  Фдс – фактическая наполняемость дошкольных образовательных организаций муниципального образования, чел.;  К0-7 – коэффициент обеспеченности детей 0-7 лет местами в детских садах (0,65 для городских населенных пунктов, 0,45 для сельских населенных пунктов).  Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей- инвалидов, в общем числе дошкольных образовательных организаций, принят в размере 20% согласно приложению к письму Минобрнауки России № АК-950/02.  Размеры земельных участков определены согласно  приложению Д СП 42.13330.2016 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность принята 500 м в городских населенных пунктах (800 м в условиях городской застройки и труднодоступной местности) и 1000 м в сельских населенных пунктах согласно пункту 10.4 СП 42.13330.2016 и пункту 2.1.2 СП 2.4.3648-20.  При расстояниях, свыше указанных, организуется транспортное обслуживание до организации и обратно. Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 15 км. Пешеходный подход обучающихся от жилых зданий к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. Для сельских районов допускается увеличение  радиуса пешеходной доступности до остановки до 1 км |
| **Общее образование** | | |
| Общеобразов ательные организации | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Число мест в общеобразовательных организациях в расчете на 1000 человек определено расчетным путем по состоянию на 1 января 2022 года в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016.  В расчетах предполагается 100%-ный охват детей неполным средним образованием (I-IХ классы) и до 90% детей в городских населенных пунктах и 75% детей в сельских населенных пунктах – средним образованием (X-XI классы) при обучении в одну смену. При этом расчет проводился по формуле:  Моо/1000= (Ч7-15+Ч16-17\*К10-11)/Чобщ\*1000  где: Моо/1000 – число мест в общеобразовательных организациях муниципального образования в расчете на 1000 человек населения;  Ч7-15 – численность детей муниципального образования в возрасте от 7 до 15 лет (включительно), чел.;  Ч16-17 – численность детей муниципального образования в возрасте от 16 до 17 лет (включительно), чел.;  Чобщ – общая численность населения муниципального образования, чел.;  К10-11 – коэффициент обеспеченности детей 16-17 лет 10-11 классами общеобразовательных школ (0,9 для городских населенных пунктов, 0,75 для сельских населенных пунктов). Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе общеобразовательных организаций, принят в размере 25% согласно приложению к письму Минобрнауки России № АК- 950/02.  Размеры земельных участков определены согласно  приложению Д СП 42.13330.2016 |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность принята 500 м в городских населенных пунктах (800 м в условиях городской застройки и труднодоступной местности) и 1000 м в сельских населенных пунктах согласно пункту 10.4 СП 42.13330.2016 и пункту 2.1.2 СП 2.4.3648-20.  При расстояниях, свыше указанных, организуется транспортное обслуживание до организации и обратно. Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 15 км. Пешеходный подход обучающихся от жилых зданий к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. Для сельских районов допускается увеличение  радиуса пешеходной доступности до остановки до 1 км |
| **Дополнительное образование** | | |
| Организации дополнительн ого образования | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Число мест в организациях дополнительного образования определено с учетом демографической структуры муниципальных образований Курганской области на 1 января 2022 года расчетным путем по формуле:  Мдоп/1000=(Ч5-19\*Мдоп/100(5-18)/100)/Чобщ\*1000,  где: Мдоп/1000 – число мест в организациях дополнительного образования в расчете на 1000 человек;  Ч5-18 – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, чел.; Мдоп/100(5-18) – число мест в организациях дополнительного образования в расчете на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет, определенное в соответствии со Стратегией развития Курганской области: 80 мест;  Чобщ – общая численность населения, чел.  В соответствии с приложением к письму Минобрнауки России № АК-950/02 в городских населенных пунктах рекомендуется размещать 60% мест на базе общеобразовательных организаций, 40% мест на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций); в сельских населенных пунктах рекомендуется размещать 87% мест на базе общеобразовательных организаций, 13% мест на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций) |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность принята 30 мин. в соответствии с приложением к письму Минобрнауки России № АК-950/02 |
| **Оздоровление и отдых детей** | | |
| Детские учреждения оздоровления и отдыха | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов городской округ, муниципальный округ по заданию на проектирование принято в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016.  Размеры земельных участков приняты согласно приложению  Д СП 42.13330.2016 |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |

Таблица 21. Объекты местного значения городских и муниципальных округов в   области культуры

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименован ие вида объекта** | | **Тип расчетного показателя** | **Обоснование предельного значения расчетного показателя** |
| Общедоступн | | Расчетный показатель | 1 объект на каждые 20 тыс. человек населения в городском |
| ая | | минимально | округе принят в соответствии с таблицей 1 приложения к |
| библиотека | | допустимого уровня | распоряжению Минкультуры России № Р-965. Не менее 1 |
|  | | обеспеченности | объекта для муниципального округа установлено по |
|  | |  | соответствующему показателю таблицы 1 приложения к |
|  | |  | распоряжению Минкультуры России № Р-965 для |
|  | |  | муниципального района |
|  | | Расчетный показатель | Транспортная доступность принята 40 мин. для городского округа |
|  | | максимально | и 60 мин. для муниципального округа в соответствии с таблицей |
|  | | допустимого уровня | 1 приложения к распоряжению Минкультуры России № Р-965 |
|  | | территориальной | (здесь и далее показатель для муниципального округа |
|  | | доступности | принимается по показателю для муниципального района) |
| Детская | | Расчетный показатель | 1 объект на 10 000 детей в городском округе принят в |
| библиотека | | минимально | соответствии с таблицей 1 приложения к распоряжению |
|  | | допустимого уровня | Минкультуры России № Р-965. Показатель для муниципального |
|  | | обеспеченности | округа принимается по показателю для муниципального района |
|  | |  | (не менее 1 объекта на муниципальный округ) |
|  | | Расчетный показатель | Транспортная доступность принята 40 мин. для городского округа |
|  | | максимально | и 60 мин. для муниципального округа в соответствии с таблицей |
|  | | допустимого уровня | 1 приложения к распоряжению Минкультуры России № Р-965 |
|  | | территориальной |  |
|  | | доступности |  |
| Точка доступа | | Расчетный показатель | Не менее 2 объектов на городской округ и не менее 1 объекта на |
| к | | минимально | муниципальный округ принято в соответствии с таблицей 1 |
| полнотекстов | | допустимого уровня | приложения к распоряжению Минкультуры России № Р-965 |
| ым | | обеспеченности |  |
| информацион | | Расчетный показатель | Транспортная доступность принята 40 мин. для городского |
| ным ресурсам | | максимально | округа, 60 мин. для муниципального округа в соответствии с |
|  | | допустимого уровня | таблицей 1 приложения к распоряжению Минкультуры России |
|  | | территориальной | № Р-965 |
|  | | доступности |  |
| Музей | | Расчетный показатель | Не менее 1 объекта на городской округ принято в соответствии с |
| тематический | | минимально | таблицей 2 приложения к распоряжению Минкультуры России |
|  | | допустимого уровня | № Р-965 |
|  | | обеспеченности |  |
|  | | Расчетный показатель | Транспортная доступность принята 40 мин. для городского округа |
|  | | максимально | в соответствии с таблицей 2 приложения к распоряжению |
|  | | допустимого уровня | Минкультуры России № Р-965 |
|  | | территориальной |  |
|  | | доступности |  |
| Музей | | Расчетный показатель | Не менее 1 объекта на городской округ, муниципальный округ |
| краеведчески | | минимально | принято в соответствии с таблицей 2 приложения к |
| й | | допустимого уровня | распоряжению Минкультуры России № Р-965 |
|  | | обеспеченности |  |
|  | | Расчетный показатель | Транспортная доступность принята 40 мин. для городского |
|  | | максимально | округа, 60 мин. для муниципального округа в соответствии с |
|  | | допустимого уровня | таблицей 2 приложения к распоряжению Минкультуры России |
|  | | территориальной | № Р-965 |
|  | | доступности |  |
| Театр | по | Расчетный показатель | Количество объектов для городского округа город Курган принято |
| видам |  | минимально | в соответствии с таблицей 3 приложения к распоряжению |
| искусств |  | допустимого уровня | Минкультуры России № Р-965. Для остальных муниципальных |
|  |  | обеспеченности | образований показатель не нормируется, учитывая их |
|  |  |  | численность населения. |
|  |  | Расчетный показатель | Транспортная доступность принята 40 мин. для городского округа |
|  |  | максимально | город Курган в соответствии с таблицей 3 приложения к |
|  |  | допустимого уровня | распоряжению Минкультуры России № Р-965 |
|  |  | территориальной |  |
|  |  | доступности |  |
| Дом культуры | | Расчетный показатель | Количество объектов принято в соответствии с таблицей 6 |
|  | | минимально | приложения к распоряжению Минкультуры России № Р-965 |
|  | | допустимого уровня |  |
|  | | обеспеченности |  |
|  | | Расчетный показатель | Транспортная доступность принята в соответствии с таблицей 6 |
|  | | максимально | приложения к распоряжению Минкультуры России № Р-965 |
|  | | допустимого уровня |  |
|  | | территориальной |  |
|  | | доступности |  |
| Кинозал | | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов принято в соответствии с таблицей 3 приложения к распоряжению Минкультуры России № Р-965 |
|  | | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Транспортная доступность принята в соответствии с таблицей 3 приложения к распоряжению Минкультуры России № Р-965 |

Таблица 22. Объекты местного значения городских и муниципальных округов в области физической культуры и массового спорта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование вида объекта** | | **Тип расчетного показателя** | **Обоснование предельного значения расчетного показателя** |
| Объекты | | Расчетный показатель | Обеспеченность объектами спорта определяется по |
| спорта (всего) | | минимально допустимого | методике, отраженной в таблице 44. |
|  | | уровня обеспеченности | При расчете потребности населения муниципального |
|  | |  | образования в спортивных сооружениях рекомендуется |
|  | |  | учитывать объекты регионального значения при их |
|  | |  | наличии на территории данного муниципального |
|  | |  | образования |
|  | | Расчетный показатель | Не нормируется |
|  | | максимально допустимого |  |
|  | | уровня территориальной |  |
|  | | доступности |  |
| Крытая ледовая арена | | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на муниципальное образование (городской округ, муниципальный округ) устанавливается по заданию на проектирование |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Тренировочная база | | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на муниципальное образование (городской округ, муниципальный округ) устанавливается по заданию на проектирование |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Плавательный | | Расчетный показатель | Не менее 1 плавательного бассейна общего пользования |
| бассейн | | минимально допустимого | на 30000 чел. принято в соответствии с приказом |
| общего | | уровня обеспеченности | Минспорта России № 244. |
| пользования | |  | Площадь зеркала воды бассейна общего пользования 20 |
|  | |  | кв. м на 1 000 чел. принята в соответствии с приложением |
|  | |  | Д СП 42.13330.2016 |
|  | | Расчетный показатель | Транспортная доступность в пределах городов принята 30 |
|  | | максимально допустимого | мин. в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016 |
|  | | уровня территориальной |  |
|  | | доступности |  |
| Плоскостные |  | Расчетный показатель | Не менее 1 стадиона на 1500 мест и более в населенном |
| спортивные |  | минимально допустимого | пункте с численностью более 5000 человек принято в |
| сооружения |  | уровня обеспеченности | соответствии с приказом Минспорта России № 244. |
| (стадионы, |  |  | Площадь земельного участка плоскостного спортивного |
| спортивные |  |  | сооружения 0,7 га на 1 тыс. чел. принята в соответствии с |
| площадки | и |  | приложением Д СП 42.13330.2016 |
| т.д.) |  | Расчетный показатель | Транспортная доступность спортивных сооружений |
|  |  | максимально допустимого | городского значения принята 30 мин. в соответствии с |
|  |  | уровня территориальной | приложением Д СП 42.13330.2016. |
|  |  | доступности | Радиус обслуживания физкультурно-спортивного центра |
|  |  |  | жилого района 1500 м принят в соответствии с пунктом |
|  |  |  | 10.4 СП 42.13330.2016 |
| Спортивный | | Расчетный показатель | Не менее 1 спортивного зала в населенном пункте с |
| зал | | Минимально допустимого | численностью более 500 человек принято в соответствии с |
|  | | уровня обеспеченности | приказом Минспорта России № 244. |
|  | |  | Площадь пола спортивного зала общего пользования в 60 |
|  | |  | кв. м на 1 000 чел. принята в соответствии с приложением |
|  | |  | Д СП 42.13330.2016. Нормы расчета залов необходимо |
|  | |  | принимать с учетом минимальной вместимости объектов |
|  | |  | по технологическим требованиям |
|  | | Расчетный показатель | Радиус обслуживания помещений для физкультурно- |
|  | | Максимально допустимого | оздоровительных мероприятий 500 м принят в |
|  | | уровня территориальной | соответствии с пунктом 10.4 СП 42.13330.2016 |
|  | | доступности |  |

Таблица 23. Объекты местного значения городских и муниципальных округов в области автомобильных дорог местного значения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименован ие вида объекта** | **Тип расчетного показателя** | **Обоснование предельного значения расчетного показателя** |
| Автомобильн ые дороги общего пользования местного значения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Плотность автомобильных дорог местного значения городского округа, муниципального округа устанавливается расчетным путем не менее текущей обеспеченности по данным Федеральной службы государственной статистики и определена по формуле:  Пдор(местГО/МО)=Lобщ(местГО/МО)/Sтер(ГО/МО), |
|  |  | где: Пдор(местГО/МО) – плотность автомобильных дорог местного значения городского округа/муниципального округа, км/кв. км; |
|  |  | Lобщ(местГО/МО) – общая протяженность автомобильных дорог местного значения городского округа/муниципального округа, км; |
|  |  | Sтер(ГО/МО) – площадь территории городского округа/муниципального округа, кв. км. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |

Таблица 24. Объекты местного значения городских и муниципальных округов в области организации сети велосипедных дорожек

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование вида объекта** | **Тип расчетного показателя** | **Обоснование предельного значения расчетного показателя** |
| Велосипедные | Расчетный показатель | Геометрические параметры велосипедной дорожки следует |
| дорожки | минимально | принимать в соответствии с требованиями таблицы 4 ГОСТ |
|  | допустимого уровня | 33150-2014. |
|  | обеспеченности | Минимальная длина велосипедных дорожек на подходах к |
|  |  | населенным пунктам устанавливается в соответствии с |
|  |  | таблицей 5 раздела 6 ГОСТ 33150-2014 «Дороги |
|  |  | автомобильные общего пользования. Проектирование |
|  |  | пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования» в |
|  |  | зависимости от численности населения населенного пункта. |
|  |  | Велосипедные дорожки на подходах к населенным пунктам с |
|  |  | численностью населения менее 10 тыс. чел. не нормируются |
|  | Расчетный показатель | Не нормируется |
|  | максимально |  |
|  | допустимого уровня |  |
|  | территориальной |  |
|  | доступности |  |

Таблица 25. Объекты местного значения городских и муниципальных округов в области организации улично-дорожной сети, дорожного сервиса и транспортного обслуживания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименован ие вида объекта** | **Тип расчетного показателя** | **Обоснование предельного значения расчетного показателя** |
| Улично- дорожная сеть населенных пунктов | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Минимальная плотность улично-дорожной сети в городах (кроме зон индивидуальной жилой застройки) принята в размере 2 км/кв. км согласно Рекомендациям по проектированию улиц и дорог, городов и сельских поселений, разработанных ЦНИИП градостроительства Минстроя России в 1994 году. Установление данного показателя обусловлено радиусом доступности остановок общественного транспорта.  С учетом положений пункта 11.24 СП 42.13330.2016 в районах индивидуальной усадебной застройки дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта может быть увеличена в больших и крупных городах до 600 м, в малых и средних до 800 м, данный показатель может быть снижен до 1,7 в районах индивидуальной застройки города Кургана, до 1,25 в районах индивидуальной застройки в других городских населенных пунктах Курганской области.  Плотность улично-дорожной сети в сельских населенных  пунктах не нормируется |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Автовокзал (автостанция) межмуниципального сообщения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 1 объекта на городской округ, муниципальный округ принято исходя из текущей обеспеченности региона объектами |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность в 1 ч принята из максимально возможного времени преодоления пути к объекту пассажирами |
| Транспортно- эксплуатацио нные предприятия городского транспорта | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов определяется по заданию на проектирование |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Остановочны е пункты городского общественног о пассажирског о транспорта | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Максимальное расстояние между остановками принято в соответствии с пунктом 11.25 СП 42.13330.2016 |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность до остановочных пунктов в населенных пунктах для различных зон принята в соответствии с пунктом 11.24 СП 42.13330.2016.  Пешеходная доступность до остановок специализированного транспорта, перевозящего только инвалидов, до входов в общественные здания 100 м принята  в соответствии с пунктом 6.2.5 СП 140.13330.2012 |
| АЗС | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей принята согласно пункту 11.41 СП 42.13330.2016 |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Станции технического обслуживания автомобилей | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Один пост на 200 легковых автомобилей принят согласно пункту 11.40 СП 42.13330.2016. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |

Таблица 26. Объекты местного значения городских и муниципальных округов в области обеспечения населения объектами парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование вида объекта** | **Тип расчетного показателя** | **Обоснование предельного значения расчетного показателя** |
| Места парковки  легковых  автомобилей на  стоянках  автомобилей,  размещаемые в  непосредственной  близости от отдельно  стоящих объектов  капитального  строительства в  границах жилых зон | Расчетный показатель  минимально допустимого  уровня обеспеченности | Количество машино-мест на 1 квартиру |
| многоквартирного жилого дома разных классов |
| комфортности принято с учетом таблицы 11.8 СП |
| 42.13330.2016. |
| В соответствии с пунктом 11.32 СП 42.13330.2016 на |
| территории жилой застройки рекомендуется |
| предусматривать гостевые парковки, |
| предназначенные для посетителей жилой застройки, |
| из расчета не менее 30 машино-мест на 1000 |
| жителей |
| Расчетный показатель  максимально допустимого  уровня территориальной  доступности | Пешеходная доступность мест парковки для |
| постоянного хранения автотранспорта 200 м до |
|  | входов в жилые дома принята согласно пункту 11.36 |
|  | СП 42.13330.2016. |
|  | Пешеходная доступность до гостевых парковок в |
|  |  | зонах жилой застройки принята 800 м, а в районах |
|  |  | реконструкции 1200 м принята согласно пункту 11.32 |
|  |  | СП 42.13330.2016 |
| Места парковки  легковых  автомобилей на  стоянках автомобилей,  размещаемые в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального  строительства в  границах  общественно-  деловых зон | Расчетный показатель  Минимально допустимого  уровня обеспеченности | Нормы расчета стоянок автомобилей приняты в |
| соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2016 |
|  |
|  |
|  |  |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность до объектов парковки принята в соответствии с пунктом 11.36 СП 42.13330.2016 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Места парковки  легковых  автомобилей на  стоянках  автомобилей,  размещаемые у  границ лесопарков,  зон отдыха и  курортных зон | Расчетный показатель  минимально допустимого  уровня обеспеченности | Нормы расчета стоянок автомобилей приняты в |
| соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2016 |
|  |
| Расчетный показатель  максимально допустимого  уровня территориальной  доступности | Пешеходная доступность до стоянок автомобилей, |
| размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и |
| курортных зон, принята в соответствии с |
| приложением Ж СП 42.13330.2016 |
|  |  |
| Индивидуальные  места парковки для  маломобильных  групп населения на  участке около или  внутри зданий  учреждений  обслуживания | Расчетный показатель  минимально допустимого  уровня обеспеченности | Доля мест для транспорта инвалидов 10% (но не |
| менее 1 места), число специализированных мест для |
| автотранспорта инвалидов на кресле-коляске |
| приняты в соответствии с пунктом 5.2.1 СП |
| 59.13330.2020 |
| Расчетный показатель  максимально допустимого  уровня территориальной  доступности | Расстояние от входа в предприятие или в |
| учреждение, доступного для инвалидов, принято в |
| соответствии с пунктом 5.2.2 СП 59.13330.2020 |
|  |

Таблица 27. Объекты местного значения городских и муниципальных округов в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наимено вание вида объекта** | **Тип расчетного показателя** | **Обоснование предельного значения расчетного показателя** |
| Объекты электропо треблени я | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем электропотребления и использование максимума электрической нагрузки приняты в соответствии с приложением Л СП 42.13330.2016, с учетом дифференции городских населенных пунктов по численности населения, представленной в таблице 44 |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Объекты теплосна бжения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания принят в соответствии с таблицами 13 и 14 СП 50.13330.2012 |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Объекты газоснабж ения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем газопотребления принят в соответствии с пунктом 3.12 СП 42-101-2003:   * при наличии централизованного горячего водоснабжения - 120 куб. м/год на 1 чел.; * при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 300 куб. м/год на 1 чел.; * при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения – 180 куб.   м/год на 1 чел. (220 куб. м/год на 1 чел. в сельской местности) |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Объекты водоснаб жения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем водопотребления принят в соответствии с пунктом 5.1 СП 31.13330.2021:   * при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями 140 л/сут. на 1 чел.; * то же, с централизованным горячим водоснабжением 195 л/сут. на   1 чел. |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Объекты водоотве дения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем водоотведения принят в соответствии с пунктом 5.1.1 СП 32.13330.2018 равным водопотреблению:   * при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями 140 л/сут. на 1 чел.; * то же, с централизованным горячим водоснабжением 195 л/сут. на   1 чел. |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |

Таблица 28. Объекты местного значения городских и муниципальных округов в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование вида объекта** | **Тип расчетного показателя** | **Обоснование предельного значения расчетного показателя** |
| Места накопления ТКО | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество площадок для установки контейнеров в населенном пункте определяется исходя из численности населения, объёма образования отходов и необходимого для населенного пункта числа контейнеров для сбора мусора.  Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросборников) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования.  Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:  Бконт = Пгод × t × К / (365 × V),  где: Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, куб. м; t – периодичность удаления отходов в сутки; К – коэффициент неравномерности отходов, равный 1,25; V – вместимость контейнера. В соответствии с требованиями пункта 6 СанПиН 2.1.3684-21 на контейнерных площадках должно размещаться не более 8 контейнеров для смешанного накопления ТКО или 12 контейнеров, из которых 4 – для раздельного накопления ТКО, и не более 2 бункеров для накопления КГО.  Площадь контейнерной площадки для сбора ТКО и крупногабаритного  мусора принята согласно таблице 8.1 СП 476.1325800.2020 |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориально й доступности | Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи не более 100 м устанавливается в соответствии с требованиями пункта 4 СанПиН 2.1.3684-21 |

Таблица 29. Объекты местного значения городских и муниципальных округов в области озеленения территории и благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование вида объекта** | **Тип расчетного показателя** | **Обоснование предельного значения расчетного показателя** |
| Озелененные территории общего пользования | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | В соответствии с таблицей 9.2 пункта 9.8 СП 42.13330.2016 устанавливается минимальный показатель площади озелененной территории общего пользования для различных типов населенных пунктов |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Парк культуры и отдыха | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 1 парка культуры и отдыха на 30 тыс. чел. для городского населенного пункта с численностью населения более 30 тыс. чел. установлено в соответствии с таблицей 7 приложения к распоряжению Минкультуры России  № Р-965 |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность принята 40 мин. в соответствии с таблицей 7 приложения к распоряжению Минкультуры России № Р-965 |
| Площадки для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой для  жилых  многоквартирных  домов | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Площадь территории площадок различного назначения принята согласно таблице 8.1 СП 476.1325800.2020 |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной  доступности | Пешеходная доступность до площадок различного назначения принята в соответствии с пунктом 7.5 СП 42.13330.2016 |

Таблица 30. Объекты местного значения городских и муниципальных округов в области жилищного строительства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование вида объекта** | **Тип расчетного показателя** | **Обоснование предельного значения расчетного показателя** |
| Жилые помещения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Структура жилищного фонда, дифференцированного по уровню комфорта, показатели обеспеченности общей площадью жилых помещений установлены с учетом таблицы 5.1 СП 42.13330.2016 |
| Расчетные показатели проектирования | Не нормируется |

Таблица 31. Объекты местного значения городских и муниципальных округов в иных областях в связи с решением вопросов местного значения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование вида объекта** | **Тип расчетного показателя** | **Обоснование предельного значения расчетного показателя** |
| Объекты, в которых (на территории которых) размещаются органы местного самоуправления | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | 1 объект независимо от численности населения принят в соответствии с полномочиями, установленными пунктом 3 части 1 статьи 14 и частью 1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Муниципальный архив | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | 1 объект независимо от численности населения принят в соответствии с полномочиями, установленными пунктом 17 части 1 статьи 14,  пунктом 22 части 1 статьи 16 Федерального закона  № 131-ФЗ |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Участковые пункты полиции | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Органы местного самоуправления муниципальных образований в соответствии с пунктом 7 статьи 48 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3- ФЗ «О полиции», а также в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ обеспечивают предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции.  В соответствии с пунктом 3 приложения 1 приказа Министерства внутренних дел Российской Федерации от 29 марта 2019 года № 205 «О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности» за участковым уполномоченным полиции приказом начальника территориального органа МВД России на районном уровне закрепляется административный участок.  Размеры и границы административного участка  определяются территориальными органами МВД России: в городах – исходя из численности |
|  |  | проживающего населения и граждан, состоящих на профилактическом учете, состояния оперативной обстановки, особенностей административно- территориального деления муниципальных образований, в сельской местности – в границах одного или нескольких объединенных общей территорией сельских населенных пунктов |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Организации ритуального обслуживания населения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | 1 объект независимо от численности населения принят в соответствии с полномочиями, установленными пунктом 22 статьи 14, пунктом 17 части 1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Кладбища | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Площадь кладбищ принята в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016 |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |

Допустимые расстояния от границ соседнего земельного участка до:

|  |  |
| --- | --- |
| **Объект** | **Допустимые расстояния (м)** |
| 1. Гараж | Не менее 1 |
| 1. Сарай | Не менее 1 |
| 1. Туалет | Не менее 1 |
| 1. Беседка | Не менее 1 |
| 1. Баня | Не менее 1 |
| 1. Куст | Не менее 1 |
| 1. Малое дерево | Не менее 2 |
| 1. Водоем | Не менее 3 |
| 1. Курятник | Не менее 4 |
| 1. Большое дерево | Не менее 4 |

Раздел III. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в разделе I

Глава 1. Область применения расчетных показателей

НГП Мокроусовского муниципального округа Курганской области устанавливают требования, обязательные для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Мокроусовского муниципального округа Курганской области, независимо от их организационно-правовой формы.

НГП Мокроусовского муниципального округа Курганской области распространяют свое действие при планировке, застройке и реконструкции территорий муниципального образования Мокроусовского муниципального округа Курганской области .

Область применения расчетных показателей, содержащихся в НГП Мокроусовского муниципального округа Курганской области, распространяется при:

1) подготовке, согласовании и утверждении схемы территориального планирования Мокроусовского муниципального округа Курганской области и, внесении в нее изменений;

2) подготовке, согласовании и утверждении генеральных планов Мокроусовского муниципального округа Курганской области, внесении в них изменений;

3) подготовке, согласовании и утверждении правил землепользования Мокроусовского муниципального округа Курганской области, внесении в них изменений; 4) подготовке, согласовании и утверждении местных нормативов градостроительного проектирования, внесение в них изменений;

5) подготовке, согласовании и утверждении документации по планировке территории (проектов планировки территории и проектов межевания территории);

6) выдаче градостроительного плана земельного участка;

7) подготовке проектной документации (в том числе путем внесения в нее изменений в соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации);

8) выдаче разрешения на строительство.

Глава 2. Правила применения расчетных показателей

НГП Мокроусовского муниципального округа Курганской области конкретизируют и развивают основные положения действующих федеральных норм. Применение НГП Мокроусовского муниципального округа Курганской области при подготовке документов территориального планирования (внесении в них изменений), градостроительного зонирования (внесении в них изменений), документации по планировке территории и архитектурно-строительном проектировании не заменяет и не исключает применения требований технических регламентов, национальных стандартов Российской Федерации, правил и требований, установленных законодательством о градостроительной деятельности.

Предоставление органами местного самоуправления муниципальных образований Курганской области разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в порядке, установленном статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в части превышения расчетных показателей, содержащихся в НГП Мокроусовского муниципального округа Курганской области, не допускается.

Отклонение от расчетных показателей, содержащихся в НГП Мокроусовского муниципального округа Курганской области, не допускается, за исключением расчетных показателей, применение которых допускает отклонение от установленных значений при условии дополнительного обоснования причин и размеров отклонений в порядке, установленном НГП Мокроусовского муниципального округа Курганской области.

Документы градостроительного зонирования муниципального образования Мокроусовского муниципального округа Курганской области (правила землепользования и застройки) в части градостроительных регламентов подлежат обязательному приведению в соответствие с положениями НГП Мокроусовского муниципального округа Курганской области.

Проекты строительства или реконструкции объектов жилого, социального, общественного, религиозного, производственного и иного назначения, предусматривающие отклонение от расчетных показателей, установленных НГП Мокроусовского муниципального округа Курганской области, должны быть подготовлены в соответствии с характеристиками планируемого развития территории, установленными документацией по планировке территории (проектами планировки территории), согласованной с органом исполнительной власти Курганской области, осуществляющим управление в сферах строительства (включая вопросы применения в строительстве материалов, изделий и конструкций), архитектурной и градостроительной деятельности, комплексного развития территорий дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, а также дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, согласно правилам, установленным НГП Курганской области.

Нормативы градостроительного проектирования муниципальных образований Курганской области не могут содержать значения расчетных показателей, ухудшающие значения расчетных показателей, содержащиеся в РНГП Курганской области.

В границах территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации РНГП Курганской области не применяются. В границах территории зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации РНГП Курганской области применяются в части, не противоречащей законодательству об охране объектов культурного наследия.

В границах особо охраняемых природных территорий РНГП Курганской области применяются в части, не противоречащей законодательству в области охраны особо охраняемых природных территорий.

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения предназначены для перспективного планирования развития сети объектов местного значения по полномочиям органов местного самоуправления на основе сложившихся инфраструктур территории, отражающей нормативный уровень обеспеченности и территориальной доступности этих объектов.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований объектами местного значения, устанавливаемые нормативами градостроительного проектирования, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности, установленных в РНГП Курганской области.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности, установленных в РНГП Курганской области.

Характер использования расчетных показателей (предельных значений), их определение и установление указывают на то, что они могут и должны использоваться не только в градостроительной деятельности, но и в сфере государственного и муниципального управления, сфере экономического развития (например, при оформлении заключения органа исполнительной власти Курганской области, органа местного самоуправления о потребности (об отсутствии потребности) в общественных объектах).

Нормативы градостроительного проектирования муниципальных образований Курганской области, градостроительные регламенты правил землепользования и застройки муниципальных образований Курганской области подлежат приведению в соответствие с РНГП Курганской области.

Разъяснения о применении норм РНГП Курганской области осуществляет орган исполнительной власти Курганской области, осуществляющий управление в сферах строительства (включая вопросы применения в строительстве материалов, изделий и конструкций), архитектурной и градостроительной деятельности, комплексного развития территорий дорожного и жилищно- коммунального хозяйства, а также дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения.».